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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	华容县裕田农副产品加工厂年加工15000吨废白土改扩建项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	陶育田
	联系方式
	15974353033

	建设地点
	湖南省岳阳市华容县鲇鱼须镇蔡田村许沟9组37号

	地理坐标
	（112度29分18.114秒，29度30分21.861秒）

	国民经济

行业类别
	N7723 固体废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业中“103、一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用”

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	10%
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	4332.6

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《华容县鲇鱼须镇蔡田村村庄规划（2020—2035年）》(2022年9月28日，华政函〔2022〕69号）

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	本项目位于湖南省岳阳市华容县鲇鱼须镇蔡田村，是《华容县鲇鱼须镇蔡田村村庄规划（2020-2035）》中的中心村。本项目属于生态保护和环境治理业，根据《华容县鲇鱼须镇蔡田村村庄规划（2020-2035）》第七章产业发展中的第一条第二点：

在传统农业的基础上，实行“社区股份合作制”的改革措施。在保留原有的农村集体经济组织，原有土地承包责任制度不变的前提下，鼓励农民将土地等集体资产以股份的形式入股集体经济组织，而集体经济组织则有权对所属耕地资源进行统一组织，对农业生产进行协调部署。规划高效农业种植区，将传统农业实现高效生产。

结合当地的现有情况，发展适合村庄的农副产品加工链。加强农村一、二、三产业融合发展。同时增强人居环境整治方面的投入，打造乡村旅游、休闲基地。

规划符合性：蔡田村发展的主导产业为农副产品加工、特色种植业、观光体验农业，本项目收购提取食物油后的废白土进行生产，为农副产品加工后资源化再利用。由于项目目前现状已存在，在原有项目基础上进行技术改造，提高了产品的产出率，本次为改扩建项目，因此符合《华容县鲇鱼须镇蔡田村村庄规划（2020-2035）》

	其他符合性分析
	（1）产业政策结构符合性分析

该项目属于生态保护和环境治理业，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于“鼓励类”项目，因此本项目符合国家产业政策，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景。 
（2）三线一单符合性分析

①生态保护红线

根据湖南省自然资源厅印发了《湖南省自然资源厅关于正式启动“三区三线”划定成果的通知》(2022年11月15日），“三区”指城镇空间、农业空间、生态空间，其中城镇空间：以承载城镇经济、社会、政治、文化、生态等要素为主的功能空间；农业空间：以农业生产、农村生活为主体的功能空间；生态空间：指具有自然属性、以提供生态服务或生态产品为主的功能空间，“三线”指耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线和城镇开发边界。

本项目位于湖南省岳阳市华容县鲇鱼须镇蔡田村许沟9组37号，属于农村地区，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》(湘政发〔2018〕20号)，项目所在地不在华容县生态保护红线范围内，同时本项目已取得华容县自然资源局工业用地文件（详见附图4）与华容县自然资源局查询结果证明文件（详见附件9）。
②环境质量底线

项目所在地环境空气质量控制要求为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。地表水环境质量控制要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。声环境质量控制要求为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

根据区域环境质量现状以及现状监测可知，项目所在区域环境空气质量均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；项目区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求；项目区域声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（60dB（A））。由上述可知，项目区域的环境质量较好。建设单位依照本环评要求的措施合理处置各项污染物后，不会改变项目所在区域环境质量等级，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。

③资源利用上线

本项目营运过程中不可避免会消耗一定量的电源、水资源，但本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

④与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（2023版）中华容县的相符性分析

对照岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（2023版）可知，项目位于湖南省华容县鲇鱼须镇蔡田村许沟9组37号，属于鲇鱼须镇，为华容县优先保护单元，主要环境问题为捕鱼造成区域水质污染。本项目为年加工15000吨废白土改扩建建设项目，冷却水经冷却回用，不属于上述环境问题之一，其他符合性分析如下表：

表1-1   与岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（2023版）符合性分析（摘录）

环境管控

单元编码

单元名称

单元分类

单元面积

经济产业

布局

主要环境问题

ZH43062310003
北景港镇/操军镇/梅田湖镇/鲇鱼须镇/新河乡
优先保护单元

444.22
北景港镇：畜禽养殖、食品、农副产品加工、休闲旅游等。

梅田湖镇/鲇鱼须镇/新河乡：。农业种植、中药材种植、加工、农副产品加工。
重要敏感目标：

北景港镇：湖南华容东湖国家湿地公园。
主要环境问题：
北景港镇、梅田湖镇：农业面源污染。

操军镇：畜禽养殖污染。

鲇鱼须镇：藕池河泥沙淤积。
新河乡：其他农业面源污染。
管控维度

管控要求

项目情况

是否

符合

空间布局

约束

开展河湖岸线生态修护，认真实施“十年禁渔”，有效恢复水生生物多样性。
（1.2）禁养区内畜禽养殖场立即关停退养，禁养区外沿江、河、湖、库、排（干）渠岸线500米内实施限养管理，禁止新增养殖场和扩大养殖规模，引导现有养殖场逐步退出；根据养殖规模配套粪污处理设施装备，坚决取缔一切外排粪污的养殖场（户）。

（1.3）天然水域禁止投肥投饵养殖等破坏水生生态行为。
（1.4）严禁秸秆、垃圾露天焚烧。提高秸秆综合利用率，严格管控烟花爆竹运输、销售、燃放，及餐饮油烟、露天烧烤。

（1.5）禁止在国、省考断面和饮用水水源保护区上游三公里、下游0.3公里范围内进行非法采砂。距离自然保护区、湿地公园较近或涉及底栖类生物的水产种质资源保护区，应优化调整采区面积和采砂控制总量，满足生态安全最低防控距离要求。
（1.6）禁止在自然保护区核心区、缓冲区开展旅游和其他生产经营活动，禁止建设任何生产设施，禁止引进、放生外来物种，缓冲区从事科学研究、教学实习标本采集活动等，应避免对保护区生态环境产生不利影响，及时清除活动产生废弃物。

（1.2）项目属于固体废物治理项目，不属于养殖类（1.3）项目属于固体废物治理项目，不属于养殖类，不涉及天然水域禁止投肥投饵养殖等破坏水生生态行为。（1.4）项目属于固体废物治理，不属于养殖类，项目生产不涉及农作物秸秆露天焚烧；（1.5）不涉及在在国、省考断面和饮用水水源保护区上游三公里、下游0.3公里范围内进行非法采砂；（1.6）本项目位于湖南省岳阳市华容县鲇鱼须镇蔡田村不属于自然保护区范围内。
符合

污染物排放管控

（2.1）废气：强化建筑施工、道路及裸土扬尘污染治理，有效防尘降尘；严禁秸秆、垃圾露天焚烧，推进餐饮油烟污染治理，深化餐饮油烟专项整治。
（2.2.1）加快建设完善城镇生活污水收集管网，更新修复老旧破损管网；推进农村生活污水治理，推进农村户用厕所建设和改造，强化农户生活污水分类处理处置；加速城乡黑臭水体整治，2025年底基本消除农村较大面积黑臭水体。

（2.2.2）按水功能区划和水体纳污能力及洞庭湖总磷控制和削减要求，从严控制新增入河（湖）排污口的数量，严格落实总磷等重点污染物特别排放限值和总量指标。落实水质管控要求，外排废水特别是枯水期外排水质总磷浓度必须达标排放。
（2.3）固体废物：完善城乡一体化垃圾收集转运和处置体系建设，强化提升运维水平；以乡镇为单元统筹推进农村生活垃圾分类收集，加快推进农村生活垃圾源头分类减量，减少来及出村量。

（2.4）畜禽养殖：畜禽养殖场（专业户）按养殖规模配套建设相应粪便污水贮存、处理、利用设施，杜绝外排粪污。全面推动畜禽养殖废弃物资源化利用。推进水产养殖尾水治理和综合利用，加强水产养殖尾水监测，规范工厂化水产养殖尾水排污口设置。

（2.5）农业面源：深入推进化肥农药减量增效，依法落实化肥使用总量控制，科学用药提高农药利用率。
本项目属于固体废物治理，项目间接冷却水回用于生产，不外排；锅炉冷凝水回用于锅炉用水，不外排。不属于养殖业，不涉及使用肥料；项目固体废物主要为：职工生活垃圾、废白土渣、锅炉炉渣、废活性炭、废机油桶以及废机油等，废白土渣集中收集存放后，出售给砖厂；锅炉炉渣、布袋除尘尘渣集中收集存放后出售作农肥。生活垃圾定期清运。本项目产生的危险废物主要包括废活性炭、废机油桶以及废机油，厂内设45㎡危废库暂存场所，委托有资质单位定期处理。本项目生活垃圾定期交由环卫部门清运。

符合

环境风险防控

（3.1）加强在产企业土壤和地下水污染源头管控，加强地下水环境监测监管能力，推进地下水污染预防、风险管控与修复试点，加强地下水型饮用水水源安全保障。
（3.2）加强枯水期饮用水安全保障，保障农村集中式和分散供水用水，加密饮用水水源水质监测频次，监控水质变化，防止水污染事件。
（3.3）严格分类管理受污染耕地，确保受污染耕地安全利用率。
本项目属于固体废物治理，项目生活污水经过化粪池+隔油池处理后用作周边农肥，间接冷却水回用于生产，不外排；锅炉冷凝水回用于锅炉用水，不外排。
符合

资源开发效率要求

（4.1）水资源：2025年华容县用水总量4.10亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降16.31%，万元工业增加值用水量比2020年下降17.67%，农田灌溉水有效利用系数0.555。
（4.2）能源：华容县“十四五”时期能耗强度降低基本目标16%，激励目标16.5%。

（4.3）土地资源：

北景港镇：耕地保有量4468.40公顷，基本农田保护面积4242.45公顷，生态保护红线面积468.49公顷，城镇开发边界规模55.06公顷，村庄建设用地718公顷。

操军镇：耕地保有量5926.98公顷，基本农田保护面积5643.50公顷城镇开发边界规模89.37公顷，村庄建设用地875.04公顷。
梅田湖镇：耕地保有量5622.65公顷，基本农田保护面积5298.04公顷，城镇开发边界规模50.23公顷，村庄建设用地803.29公顷。
鲇鱼须镇：耕地保有量6879.27公顷，基本农田保护面积322.9公顷，城镇开发边界规模100.94公顷，村庄建设用地1197.17公顷。
新河乡：耕地保有量4650.41公顷，基本农田保护面积4424.38公顷，城镇开发边界规模39.41公顷，村庄建设用地763.46公顷。
项目位于湖南省岳阳市华容县鲇鱼须镇蔡田村许沟9组37号，本项目生产需要间接冷却水，冷却水循环使用不外排。本项目生活用水为自来水，项目能耗为电，且在能耗控制范围内，本项目已取得华容县自然资源局工业用地证明（详见附件4），并与鲇鱼须镇蔡田村村委会签订土地流转合同，已允许从事建设和经营。

符合

综上所述，项目建设符合“三线一单”的相关要求。

（3）选址合理性分析

项目位于湖南省岳阳市华容县鲇鱼须镇蔡田村许沟9组37号，项目外部交通便利，区位优势十分明显。项目不涉及生态保护红线、自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、交通干线，老企业目前现状已存在，本次仅对一期项目工艺进行升级，通过技术改造提高产品的产出率。项目主要设备大多利旧，厂区不新增占地面积，且场地用地性质不变。企业于2024年4月30日与鲇鱼须镇蔡田村村委会签订土地流转合同，项目选址已取得华容县自然资源局工业用地证明（详见附件4）以及鲇鱼须镇蔡田村村民委员会同意从事建设的文件。

综上可知，建设单位严格执行环评中提出的环保措施，污染物达标排放的前提下，项目选址可行。

（4）、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析

本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相符性分析如下：

表1-2  与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析表
类别

内容

相符性

源头和过程控制

涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括：

1.鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售；

2.鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。

本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产；
末端治理与综合利用

（十二）在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。

（十三）对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。

（二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。

在生产过程中均在密闭管道内运输，且产生的废气经密闭管道收集后通过冷凝回收+二级活性炭吸附装置处置并设置冷凝工序回收利用植物油提取溶剂，产生的废吸附材料经危废暂存间暂存后交由相关资质单位无害化处理

鼓励研发的新技术、新材料和新装备

（二十二）旋转式分子筛吸附浓缩技术、高效蓄热式催化燃烧技术（RCO）和蓄热式热力燃烧技术（RTO）、氮气循环脱附吸附回收技术、高效水基强化吸收技术，以及其他针对特定有机污染物的生物净化技术和低温等离子体净化技术等。

本项目废气采取二级活性炭吸附处理，根据本次评价分析项目废气可做到达标排放，采用的废气处理技术属于可行技术

运行与监测

（二十五）鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。

（二十六）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。

（二十七）当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。

本次评价要求建设单位设置环保专员，并依据项目环保要求落实各项措施

根据上述分析，建设单位采取的措施和落实本次评价提出的相关措施后，能够满足《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中相关要求。
（5）、与《湖南省“两高”项目管理名录》的相符性分析

表1-3  与《湖南省“两高”项目管理名录》中项目清单符合性分析表

序号

行业

主要内容

涉及主要产品及工序

备注

相符性

1

石化

原油加工及石油制品制造（2511）

炼油、乙烯

/
本项目不属于
2

化工

无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）

烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇

/
本项目不属于
3

煤化工

煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）

一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料

/
本项目不属于
4

焦化

炼焦（2521）

焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦

/
本项目不属于
5

钢铁

炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140）

炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰

不包括以含重金属固体废弃物为原料（≥85%）进行锰资源综合回收项目。

本项目不属于
6

建材

水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）

石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦

不包括资源综合利用项目

本项目不属于
水泥熟料、平板玻璃

/
7

有色

铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218）

铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼

不包括再生有色资源冶炼项目。

本项目不属于
8

煤电

火力发电（4411）、热电联产（4412）

燃煤发电、燃煤热电联产

/
本项目不属于
9

涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目

本项目不属于
根据上述分析，本项目不属于《湖南省“两高”项目管理名录》中“两高”项目清单，符合《湖南省“两高”项目管理名录》的规定和要求。
（6）、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）的符合性分析
表1-4   与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析表
序号

内容

项目内容
相符性

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目。

本项目为生态保护和环境治理业，不属于不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
符合

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：
（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。

本项目位于湖南省岳阳市华容县鲇鱼须镇蔡田村，为生态保护和环境治理业，不属于在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。
符合

3
机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。

本项目为生态保护和环境治理业，不涉及机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施。
符合

4
禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。

本项目为生态保护和环境治理业，本项目位于湖南省岳阳市华容县鲇鱼须镇蔡田村。

符合

5
饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

本项目为生态保护和环境治理业，本项目位于湖南省岳阳市华容县鲇鱼须镇蔡田村。不涉及在饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建的建设项目。
符合

6
禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。

本项目位于湖南省岳阳市华容县鲇鱼须镇蔡田村，不涉及在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口。
符合

7
第十条除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：
（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。（二）截断湿地水源。（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。（六）引入外来物种。（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。

本项目为生态保护和环境治理业，不涉及以下不符合主体功能定位的行为和活动。
符合

8
禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围围网、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。

本项目位于湖南省岳阳市华容县鲇鱼须镇蔡田村，不属于利用、占用长江流域河湖岸线。
符合

9
禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目位于湖南省岳阳市华容县鲇鱼须镇蔡田村，不在划定的河段及湖泊保护区、保留区内。
符合

10
禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目为生态保护和环境治理业，不涉及生产性捕捞；不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。
符合

11
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。

本项目为生态保护和环境治理业，湖南省岳阳市华容县鲇鱼须镇蔡田村。

符合

12
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目为生态保护和环境治理业，为改扩建项目。不属于禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。
符合

根据上述分析，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）的规定和要求。
（7）、本项目与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

《湖南省“十四五”生态环境保护规划》要求强化重点行业VOCs科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进县级以上城市餐饮油烟治理全覆盖。本项目主要原材料为：废白土、植物油提取溶剂等，产生VOCs的环节均设置处理措施。本项目产生少量VOCs，经废气处理设施处理后，即可达标排放。由此该项目符合省内相关政策及法律法规要求。

（8）本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的排放标准相符性分析

表1-6   与（GB37822-2019）的排放标准相符性分析一览表
内容
序号
标准要求
项目情况
相符性
VOCs物料存储无组织排放控制要求

1

VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中

本项目的VOCs物料均储存于密闭的包装容器中

符合

2

盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭

本项目VOCs物料的包装容器存放于室内，包装容器在非取用状态时封闭

符合

VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求

1

粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移

本项目无粉状、粒状VOCs物料的排放

符合

2

液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车

本项目液态物料使用过程直接装载进入生产设备，采用密闭的包装容器进行转移

符合

工艺过程VOCs无组织排放控制要求

1

有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化熔化、加工成型（挤出、注塑、压制、压延、发泡、纺丝等）作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采集局部气体

本项目使用的植物油提取溶剂在生产过程中均在密闭空间内操作，且产生的废气经密闭管道收集后通过活性炭吸附装置处置，有机溶剂挥发废气经收集后通过活性炭吸附装置处理

符合

VOCs无组织排放废气收集处理系统要求

1

VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能及时停止运行的，应设置废气应急处理措施或采取其他代替措施

本项目废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备能够停止运行，待检修完毕后同步投入使用

符合

2

废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定：排风罩应能将有害物源放散的有害物予以捕集，在使工作场所有害物浓度达到相应卫生标准要求的前提下，提高捕集效率，以较小的能耗捕集有害物。对可以密闭的有害物源，应首先采用密闭的措施，尽可能将其密闭，用较小的排风量到较好的控制效果。当不能将有害物源全部密闭时可设置外部罩，外部罩的罩口应尽可能接近有害物源，当排风罩不能设置在有害物源附近或罩口至有害物源距离较大时，可设置吹吸罩。对于有害物源上挂有遮挡吹吸气流的工件或隔断吹吸气流作用的物体时应慎用吹吸罩。排风罩的罩口外气流组织宜有利于有害气流直接进入罩内，且排气线路不应通过作业人员的呼吸带。外部罩、接收罩应避免布置在存在干扰气流之处。排风罩的设置应方便作业人员操作和设备维修。

本项目采用密闭管道收集废气，可有效提高捕集效率，符合GB/T16758的规定。
符合

3

废气收集系统的输送管道应密闭

本项目废气收集系统均为密闭管道收集。
符合

4

VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定

本项目废气排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2排放浓度限值。
符合

5

收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外

项目设置了有机废气收集系统和处理设施，使用的材料符合国家有关印刷行业低VOCs标准

符合




二、建设项目工程分析
	建设内容
	项目由来
华容县裕田农副产品加工厂成立于2011年03月15日，位于湖南省岳阳市华容县鲇鱼须镇蔡田村，主要从事非食用植物油加工业务。华容县裕田农副产品加工厂一期工程环保手续情况如下：

表2-1   华容县裕田农副产品加工厂一期工程环保手续一览表

建设项目名称
环境影响评价办理情况
实际建设内容
竣工环保验收情况
突发环境事件应急预案情况
排污许可证情况
年加工2000吨废白土建设项目环境影响评价报告表
2014年委托湖南常德市双赢环境咨询服务有限公司编制了环境影响评价报告表，2014年12月8日岳阳生态环境局华容分局对该项目进行了批复（《关于〈年加工2000吨废白土建设项目环境影响评价报告表〉的批复》岳华环评[2014]027号）。
已建成
已验收，2016年12月30日岳阳生态环境局华容分局对该项目出具了竣工验收意见（关于年加工2000吨废白土建设项目竣工环保验收意见（华环验[2016]27号））
华容县裕田农副产品加工厂于2023年3月编制了华容县裕田农副产品加工厂突发环境事件应急预案，2023年6月拿到备案表，备案编号为430623-2023-28-L
华容县裕田农副产品加工厂2023年10月19日申请排污许可证，证书编号为：92430623MA4M5GGL9Q001Z
华容县裕田农副产品加工厂生产工艺原为造粒蒸馏工艺，由于目前一期工艺流程中，所得非食用植物油质量较低，生产所需时间较长、原辅材料消耗量大导致生产效率低，为提高原辅材料利用率，同时减少生产的非食用植物油质量，对废白土加工非食用植物油生产线拟进行技术改造，将造粒蒸馏改扩建为溶剂浸出工艺。同时项目一期工程中1t的生物质锅炉已经无法满足生产，本次改扩建预计将原有1t生物质锅炉拆除改用2.5t的生物质锅炉。
华容县裕田农副产品加工厂投资200万元建设“年加工15000吨废白土改扩建建设项目”（以下简称“本项目”），占地面积4332.6㎡。根据实际发展情况，项目员工15人，年工作300天。根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订版）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年6月21日国务院第177次常务会议通过）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中有关规定的要求，本项目属于分类管理名录中的三十九、生态保护和环境治理业，422固体废物治理。应编制环境影响报告表。为此，华容县裕田农副产品加工厂委托湖南京帝环保科技研究院有限公司（以下简称“我公司”）承担了年加工15000吨废白土改扩建建设项目的环境影响评价工作。我公司承担环评工作任务后，组成项目课题组，在现状调查、资料收集、环境现状监测等基础上，针对本项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染等问题提出了相应的防治对策和管理措施，尤其对工程可能带来的环境正负影响和效益进行了客观的论述，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响型）的规范要求，编制完成了《年加工15000吨废白土改扩建建设项目影响报告表》。

项目概况

2.1项目名称及性质

项目名称：年加工15000吨废白土改扩建建设项目
建设地点：湖南省岳阳市华容县鲇鱼须镇蔡田村
建设性质：改扩建
建设单位：华容县裕田农副产品加工厂
地理坐标：东经112°29´18.11403"，北纬29°30´21.86185"

建设规模：建设位于一期项目原有厂房，其中包括年加工15000吨废白土改扩建建设项目生产线、生产设备设施以及环保设备处理设施。

项目总投资：200万元，其中环保投资20万元，环保投资占比10%。
劳动定员：项目员工15人，年工作300天。一班八小时制。
2.2建设项目及建设规模

本项目选址湖南省岳阳市华容县鲇鱼须镇蔡田村，本项目改扩建后，将原有锅炉房转移至厂区东南角，生产工艺流程进行升级。投资200万元，建设年加工15000吨废白土改扩建建设项目。总占地面积为4332.6㎡。项目主要建设内容具体见下表2-1。
表2-2   改扩建建设项目组成一览表
项目组成

工程名称

一期工程主要内容

本次改扩建主要内容

变化情况

备注

主体工程

生产车间

#1层厂房：生产车间位于厂房西南侧。建筑面积400平方米，包括年加工2000吨非食用植物油生产车间
#1层，建筑面积400平方米，位于厂房西南侧。包括年加工3000吨非食用植物油生产车间、蒸发罐7个、起重机、中间罐、蒸发器1-3、分水箱、输送设备4台、制粒机2台、植物油储油罐4台
新增设备
新增
辅助工程

办公楼

#1层，办公室占地60m2，位于厂房外北侧
#1层，办公室占地60m2，位于厂房外北侧
无变化

依托现有工程

储运工程

原料仓库

#1层西侧：占地200m2

#1层北侧：占地1000m2
扩大仓库存放面积，原扩大部分厂区闲置。
依托现有厂房

成品仓库

#1层厂房南侧：成品库100m2
厂房外南侧：4个成品油罐（30m3/个；120m3）

改用油罐储存
改造

公用工程

供电
项目用电主要依托当地电网
项目用电主要依托当地电网
无变化

依托现有工程

供水
项目给水由市政供水供应
项目给水由市政供水供应
无变化

依托现有工程

供热

设置一台1t锅炉，位于厂房西北部，占地55m2
设置一台2.5t锅炉，位于厂房东南部，占地90m2
将原有1t生物质锅炉废除，新增2.5t生物质锅炉，改变锅炉房位置
改造
环保工程

废水

/
本项目实行雨污分流，初期雨水径流面积和径流系数不会发生变化，初期雨水产生情况不会发生变化。本项目初期雨水拟建一个初期雨水收集池（100m3），经初期雨水收集池收集后，通过化粪池+隔油池处理后用于周边厂区绿化。
拟设一座初期雨水池（100m3），经初期雨水收集池收集后，定期由污水转运车转运至华容国祯惠华环保科技有限责任公司-桥东污水处理厂。
新增一座初期雨水池（100m3）
化粪池+隔油池处理后用于周边农田浇灌。
化粪池+隔油池处理后用作农肥。
废水处理方式、处理能力、排放方式均未发生变化。

配套现有工程

锅炉排水经过污水处理设备处理后回用（气浮机+絮凝剂），不外排；间接冷却水回用于生产，不外排；锅炉冷凝水回用于锅炉用水，不外排。
锅炉排水经过污水处理设备处理后回用与锅炉用水（气浮机+絮凝剂），不外排，间接冷却水回用于生产，不外排；锅炉冷凝水回用于锅炉用水，不外排。
废气

粉尘通过布袋除尘器处理后回用于生产，锅炉烟气经麻石水膜墨除尘装置处理后通过25m高排气筒（DA001）外排
粉尘通过布袋除尘器处理后会用于生产，锅炉烟气经布袋除尘处理后通过30m高排气筒（DA001）外排；非甲烷总烃通过密闭管道收集后经活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）外排；恶臭经过外部集气罩收集后经活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）外排；
粉尘处理措施不变，锅炉烟气处理看设施改为布袋除尘，锅炉排气筒由原来25m改为30m；

本项目所产生的非甲烷总烃通过密闭管道+冷凝回收+二级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）排放。

新增

噪声

选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施。

选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施。

新增设备

新增

固废

生活垃圾交由环卫部门定期清运。固体废物暂存至一般固废暂存场所（45m3），位于厂房南侧。
生活垃圾交由环卫部门定期清运。固体废物暂存至一般固废暂存场所（45m2），位于厂房南侧。拟建危废暂存间（45m2）位于厂房南侧，交由有资质的单位定期处理。
新增1间危险废物暂存间

新建

2.3产品方案

华容县裕田农副产品加工厂现产能为年加工2000吨非食用植物油，本次改扩建后产能为年加工3000吨非食用植物油。由于目前一期项目工艺流程中，所得非食用植物油质量较低，生产所需时间较长、原辅材料消耗量大导致生产效率低，为提高原辅材料利用率，同时减少生产的非食用植物油质量，对废白土加工非食用植物油生产线进行技术改造，将造粒蒸馏改扩建为溶剂浸出工艺。浸出法是利用萃取的原理，油料中的油脂可溶解在正己烷中，经过对油料的接触（浸泡或喷淋），使油料中的油脂被萃取出来的一种制油方法。其基本过程：把油料胚浸于正己烷中，使油脂溶解在正己烷中，然后将混合油与固体残渣分离，混合油再按不同的沸点进行蒸发、汽提，使正己烷汽化变成蒸汽与油分离。从而获得油脂。正己烷蒸汽经冷凝、冷却回收后继续使用。一期项目生产2000t非食用植物油需13000t废白土，本次升级后生产3000t非食用植物油需1500t废白土，其回收率提高了75%。
表2-3   改扩建项目生产规模及产品方案一览表
序号
名称
本次改扩建数量（t/a）
生产工艺
备注
1
非食用植物油
3000
溶剂浸出工艺
/
表2-4   改扩建前后项目生产规模及产品方案一览表
序号
名称
本次改扩建前数量（t/a）
本次改扩建后数量（t/a）
备注
1
非食用植物油
2000
3000
新增1000t/a
2.4主要原辅材料

根据建设单位提供材料，项目主要原辅材料情况见下表：

表2-5   改扩建项目主要原辅材料一览表

序号

原辅材料名称

单位

年消耗量
储存量

备注

1

废白土
t/a

15000
500
原料仓库，外购。含水率10-15%
2

生物质
t/a

1200
60
锅炉房
3

植物油抽取溶剂
t/a

2.34
0.1
在线量6.5t植物油抽取溶剂，其中项目在生产中每月损耗3%，剩余97%通过两套冷凝回收设备冷凝回用，则每年补充量2.34，为故本项目年损耗量为2.34t/a。桶装储存于原料仓库中，废溶剂桶定期交由厂家回收
4
聚丙烯酰胺
t/a

0.15t
0.015
原料仓库

5
聚合氯化铝

t/a

0.09
0.009
原料仓库

6
活性炭
t/a

6.78
0
原料仓库

原辅材料主要理化性质：
植物油抽取溶剂：该溶剂为混合溶剂，其主要成分为液体烷烃类化合物，低毒、有微弱的特殊气味的无色液体。主要为2-甲基戊烷、3-甲基戊烷、正己烷、甲基环戊烷、环己烷等。本项目植物油抽取溶剂为无色的透明液体，不溶于水，溶于乙醇、乙醚以及丙酮。
聚丙烯酰胺：英文名称为Poly(acrylamide)，CAS号为9003-05-8，分子式为(C3H5NO)n，聚丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。

聚氯化铝：简称聚铝，英文缩写为PAC，无机高分子水处理药剂，无色或黄色固体。其溶液为无色或黄褐色透明液体。易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油
废白土：废白土主要成分为白土、胶质、沥青质、稠环芳烃和约30%的油等。在油脂精炼工艺中,通常使用占油重2%~3%的活性白土,脱色以后的白土失去了活性即成为废白土，废白土是一种大量的固体废弃物。将废白土渣按其油、白土之比和含油品特性，直接作为一种兼有软化、填充性能的改性填料，应用于橡胶制品中。

根据《国家危险废物名录》对危险废物的判别依据，具有下列情形之一的固体废物（包括液态废物），列入危险废物名录：①具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性或者感染性一种或者几种危险特性的；②不排除具有危险特性，可能对生态环境或者人体健康造成有害影响，需要按照危险废物进行管理的。本项目废白土来源于食用油加工生产过程，不具有腐蚀性、毒性、反应性或者感染性等危险特性，不会对环境或人体健康造成有害影响，废白土中含油脂，具有一定的燃烧性，但不具有爆炸性，不属于易燃品，因此项目原料（废白土）不属于危险固废。

本项目废白土来源主要为道道全粮油岳阳有限公司，详见附件。
2.5主要生产设备及参数

本项目主要生产设备见表2-6。

表2-6   改扩建项目主要设备一览表
设备名称

型号规格

数量

单位

备注
制粒机

PE350

2

台

利旧

输送设备

自制

4

台

利旧

蒸汽锅炉

2.5t/h

1

台

新增
蒸发罐

1.5m×2.2m

4
台

利旧

植物油储油罐

2.4×6.8m

4

台

新增

起重机

2.8T

1

台

利旧

列管冷凝器

700m³

4

台

利旧

分水箱

8m³

1

台

新增

浸油罐
1.5m×2.2m

3
台

利旧

中间罐
1.5m×2.2m

1
台

利旧

工业冷水机组
BKL=10A
1
台

新增

离子交换塔
/
1
台
新增
根据本次改扩建相关产能及设备设计资料，本次改扩建新增产能1000吨/年，一期工程设计产能为2000吨/年，本项目改扩建完成后全厂合计产能为3000吨/年。其中：制粒机、输送设备、蒸发罐、浸油罐、中间罐、起重机、列管冷凝器为现有设备，分水箱、植物油储油罐、离子交换塔、蒸汽锅炉、工业冷水机组为新增设备。

生产设备利旧、产能扩大的可达性分析：

项目原产能为2000吨/年，其中：制粒机、输送设备、蒸发罐、浸油罐、中间罐、起重机、列管冷凝器为现有设备，本次通过工艺改造可以加快非食用植物油提取速率，因此提高生产速率增加生产批次及效率。故生产设备利旧、产能扩大是可行的。
主要产能限制生产设备及其生产产能如下：

项目原产能为2000吨/年，一期工艺流程中，所得非食用植物油质量较低，生产所需时间较长、原辅材料消耗量大导致生产效率低，通过工艺流程改变（出法是利用萃取的原理，油料中的油脂可溶解在正己烷中，经过对油料的接触（浸泡或喷淋），使油料中的油脂被萃取出来的一种制油方法。其基本过程：把油料胚浸于正己烷中，使油脂溶解在正己烷中，然后将混合油与固体残渣分离，混合油再按不同的沸点进行蒸发、汽提，使正己烷汽化变成蒸汽与油分离。从而获得油脂），植物油提取溶剂可提高生产速率，从而达到产能3000吨/年。
项目设置生产线1条，限制生产设备为蒸发罐，日蒸发量为非食用植物油10t/d。按每年生产300天，则预计生产线设计产能为3000t/a·条生产线，其设备能满足生产需求，能够满足项目产品需求。

由根据《产业政策调整指导目录（2024年本）》和《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（2022年1月1日）可知，本项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要且符合国家的产业政策。

2.6能源消耗情况
本项目详细能源消耗见下表2-7。

表2-7   能源消耗情况

序号

名称

单位

年定额

来源

1

电力

万度

3.6
市政供电

2

水

万T

0.5
自来水

3

生物质

T

1200
外购

3.公用工程

给水

①给水系统：本项目用水为自来水。

②给水量：本项目用水包括生活用水及生产用水。

生活用水：根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），厂区提供食宿，职工生活用水量按38m³/a·人计，项目职工人数为15人，则生活用水量1.9m3/d(570m3/a)；

冷却用水：本项目生产用水为冷凝回收工序的间接冷却水，间接冷却水经列管冷凝器自然冷却循环使用（回用至冷凝回收工序，物理降温至20℃），循环水量160m3/d损耗水量16m3/d(4800m3/a)，进行补充水量为16m3/d(4800m3/a)，生产用水年用水量4960m3/a。

锅炉用水：根据锅炉耗水量计算公式：耗水量=锅炉蒸发量＋汽水损失量，汽水损失量=锅炉排污损失＋管道汽水损失锅炉排污，管道汽水损失一般为3%，经计算得用水量为33.12m3/d(9936m3/a)，其中锅炉循环冷凝水每日补充水量为：6m3/d(1800m3/a)。
项目原料废白土含水率为10~15%，本次环评取值15%，蒸脱出的废白土渣含水率10%，通过蒸脱以水蒸汽形式带走原料中1050t/a的水量，该部分水通过冷凝加污水处理设备（气浮+絮凝剂）处理后回用至及锅炉用水。
排水

本项目实行雨污分流，初期雨水径流面积和径流系数不会发生变化，初期雨水产生情况不会发生变化。本项目初期雨水拟建一个初期雨水收集池（100m3），经初期雨水收集池收集后，定期由污水转运车转运至华容国祯惠华环保科技有限责任公司-桥东污水处理厂。
生活污水：根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），厂区提供食宿，职工生活用水量按38m³/a人计，项目职工人数为15人，则生活用水量1.9m3/d(570m3/a)；排污系数为0.8，则项目生活污水产生量为1.52m3/d，456m3/a。生活污水经化粪池+隔油池处理后用作农肥。
生产废水：冷却水经冷却循环水池自然冷却后循环利用，不外排。

锅炉排水：锅炉排水（锅炉排污水＋软化处理废水）按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量进行计算得锅炉废水量为7.12t/d（2136t/a），经过污水处理设备（气浮+絮凝剂）处理后回用至及锅炉用水，不外排；

回用合理性分析：本项目采用的污水处理设备工艺为气浮+絮凝剂，主要用于去除悬浮物质，根据业主实际生产情况及工艺，本项目蒸汽直接与物料接触，故悬浮物浓度较高，考虑到悬浮物的去除，本项目污水处理设备通过气浮+絮凝剂可有效去除水中悬浮物。处理后上清液回用于锅炉用水，污水处理污泥用作农肥出售。
表2-8   锅炉废水产生情况
污染物指标

单位

产污系数

废水量

工业废水量

标立方米/吨-原料

0.356

（锅炉排污水＋软化处理废水）

2136t/a（7.12t/d）

本项目拟实行雨污分流的排水方式。生活污水经厂区化粪池+隔油池处理后用作周边农肥。
本项目用水量估算见表2-9：

表2-9   项目用水量估算表

序号

项目

基数

用水定额

日用水量

（m3/d）

年用水量

(m3/a)

备注

1

生活用水

15人

38m3/a

1.9
570
/

2

生产用水

/

/

16

4960
循环水160m3/d

3
锅炉用水
/

/

33.12
9936
冷却补充水6m3/d

4
合计

/

51.02
15466
/

水平衡图见图2-1：
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图2-1 项目水平衡图  单位m3/d
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图2-2   项目溶剂物料平衡图·单位:t/a

供电系统

项目用电均由市政电网提供。无大功率电器，可满足项目建成后的用电负荷。
供热

本项目蒸汽加热工序拟均采用生物质锅炉加热。
生产定员与工作制度

劳动定员：项目原有定员10人。新增定员5人。一班8小时，夜间不生产。全年工作日300天，厂房内设置食堂、住宿。本次改扩建前后生产制度不变。

平面布局

厂区总平面布置原则：建设项目必须符合生产行业要求，满足生产工艺要求及安全生产要求。生产区与办公区分离，供电、供水线路简捷，厂房利用及投资合理，建筑物平面布局美观、大方，突出与环境的协调性。

项目所在地北侧为进厂道路，办公室位于厂房外北侧，生产车间位于厂区西南侧，在生产车间设置密闭管道收集+冷凝回收+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA002）；锅炉房位于生产车间东南侧，同时设置布袋除尘+30m高排气筒（DA001），固体废物暂存间和危废暂存间都位于厂区南侧，其中原料堆放区位于车间北部，成品储料罐位于厂房外南侧，生产设施位于生产车间内。项目总平面布置各功能分区明确，在满足生产要求、安全及卫生的前提下，确保工艺流程顺畅、物料运输短捷，互不干扰又相互联系，故项目平面布置合理可行，项目总平面布置见附图。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产排污环节

本项目位于湖南省岳阳市华容县鲇鱼须镇蔡田村，在原标准化厂房上做改扩建项目。无需再进行建设，仅需对厂区进行简单装修及设备安装调试，在内部装修及安装调试期间，注意控制施工时间，合理安排工期，不会对周围造成较严重环境污染及噪声污染即可，这里不再进行施工期的污染分析。

运营期工艺流程产排污环节

本次改扩建主要新增相关生产设备，更改生产工艺并更改锅炉房位置以及锅炉规模。本项目及改扩建完成后非食用植物油工艺流程及产污节点图如下：[image: image6.png]SRIFHPK, SRIPEE
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图2-3   运营期加工3000吨非食用植物油工艺流程图
工艺流程简述：
(1)造粒:制粒：将原料废白土用起重机投入制粒机的料斗内，制造废白土颗粒，粒径为5—6mm。

(2)浸出:将含油白土粒通过输送设备投入浸油罐内，加入植物油提取溶剂（正己烷）浸出。

(3)抽取:含油白土粒经过浸出，油脂溶入植物油提取溶剂（正己烷）内，将液体通过密闭管道抽至蒸发器内。

(4)蒸馏:利用生物质锅炉出来的蒸汽加热蒸发器，蒸发器内混合液保持120℃（植物油提取溶剂80-90℃可全挥发成气态）。植物油提取溶剂达到沸点，进入列管冷凝器冷凝。

(5)冷凝:将循环水通入冷凝器，冷凝蒸发出来的溶剂正己烷。分水箱分层后植物油提取溶剂储存回用于浸泡萃取工序，水回用于列管冷凝器的循环冷却系统（本项目植物油提取溶剂正己烷30℃可完全冷凝成液态，本项目物理冷却温度为20℃，设置一套冷凝器以及工业冷水机组进行物理降温冷凝回收）。

(6)蒸脱:含油白土粒经过浸出后，其中的油脂溶入植物油提取溶剂内，经过管道抽取，剩余含有少量溶剂的废白土粒进行蒸脱，通入蒸汽将剩余的溶剂带入冷凝器。

(7)分离:冷凝之后的溶剂和水进入分水箱分离，分离出来的水直接用于废白土增湿，植物油提取溶剂储存回用。

注：由于加水影响溶剂回收效率，该生产过程中不额外加水。
根据以上分析，项目运营期产生的主要污染源为生产区的废气、固体废物和噪声。工艺污染源见下表：

表2-11   本项目产污环节明细表

类别

污染源

主要污染物

处置方式及排放去向

废水

员工生活

CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油

生活污水经厂区化粪池+隔油池处理后用作周边农肥。
锅炉废水、冷却水
CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油

锅炉排水经过污水处理设施处理后回用至锅炉用水，不外排；冷却水回用不外排
废气

冷凝
非甲烷总烃
密闭管道收集+冷凝回收+二级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）排放。
锅炉房
颗粒物、SO2、NOx、
布袋除尘装置+30m排气筒（DA001）排放。
造粒
颗粒物
经布袋除尘器收集后回用于生产，不外排
蒸脱
臭气浓度
外部集气罩收集+二级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）排放。
蒸馏
非甲烷总烃
冷凝回收+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002）
噪声

生产设备

噪声
采取隔声、减震、距离衰减等综合措施

固废
蒸脱
白土渣

外售至砖厂
员工生活

生活垃圾

生活垃圾交由环卫部门清运
锅炉房
锅炉炉渣
作农肥外售
废气治理

废活性炭

暂存至危废暂存间交由有资质单位处理

设备维护

废机油

废机油桶


	与项目有关的原有环境污染问题
	一、一期项目环保手续履行情况
华容县裕田农副产品加工厂于2014年委托湖南常德市双赢环境咨询服务有限公司编制了环境影响评价报告表，2014年12月8日岳阳生态环境局华容分局对该项目进行了批复（《关于〈年加工2000吨废白土建设项目环境影响评价报告表〉的批复》岳华环评[2014]027号）；2016年12月30日岳阳生态环境局华容分局对该项目出具了竣工验收意见（关于年加工2000吨废白土建设项目竣工环保验收意见（华环验[2016]27号））；于2023年3月编制了华容县裕田农副产品加工厂突发环境事件应急预案，2023年6月拿到备案表，备案编号为430623-2023-28-L；华容县裕田农副产品加工厂2023年10月19日申请排污许可证，证书编号为：92430623MA4M5GGL9Q001Z。

表2-12   一期项目环保手续履行情况一览表
序号

环保手续

审批单位

审批时间

批文号

备注

1

《关于〈年加工2000吨废白土建设项目环境影响评价报告表〉的批复》
岳阳生态环境局华容分局
2014年12月8日
岳华环评[2014]027号
一期项目名称错误，本次环评更改后名称为《华容县裕田农副产品加工厂年加工15000吨废白土改扩建项目》
2

关于年加工2000吨废白土建设项目竣工环保验收意见
岳阳生态环境局华容分局
2016年12月30日
华环验[2016]27号
3

突发环境事件应急预案
岳阳生态环境局华容分局
2023年6月
430623-2023-28-L
/

4

排污许可证

岳阳生态环境局华容分局
2023年10月19日
92430623MA4M5GGL9Q001Z
/

1、华容县裕田农副产品加工厂一期项目主要建设工程见下表。

表2-13   一期项目主要建设工程组成一览表

项目组成

工程名称

主要内容

主体工程

生产车间
#1层厂房：生产车间，建筑面积400平方米，包括年加工2000吨非食用植物油生产车间

辅助工程

办公室
#1层，办公室占地60m2，位于厂房外北侧
储运工程

原料仓库
#1层西侧：占地200m2
成品仓库
#1层厂房南侧：成品库100m2
公用工程

供电

市政供电系统供应
供水

市政供水管网提供
供热
设置一台生物质锅炉（1t/h）
环保工程

生活污水处理
生活污水经化粪池（5m3）+隔油池（5m3）处理后排入周边农田浇灌
造粒粉尘
由布袋除尘器收集后回用于生产
食堂油烟
经抽油烟机处理后外排
锅炉废气
麻石水膜除尘装置+25m高排气筒排放

固体废物

固体废物暂存至一般固废暂存场所（45m3），位于厂房南侧。
2、华容县裕田农副产品加工厂一期有项目产品情况见下表。

表2-14   一期项目产品情况一览表

序号

产品名称

单位

年产量

1

非食用植物油
t/a

2000
3、华容县裕田农副产品加工厂一期项目主要原辅材料情况见下表。

表2-15   一期项目主要原辅材料情况一览表

序号
名称
单位
耗量
状态
储存方式
来源
1

废白土
t/a

13000
粉状
仓库
益海嘉里
2

生物质
t/a

300

粒状
原料堆场
当地
3

电
万kW.h/a

4.2

主要用于生产设备的能源供应
当地电网供给
4

新鲜水
m3/a

4650

供员工生活用水
自来水
4、华容县裕田农副产品加工厂一期项目工艺流程及说明。
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图2-5   营运期工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
由益海嘉里购买的废白土通过汽车运至场内的原料堆场，再通过造粒机造粒（此工序为了增加白天的间隙，为后续蒸馏更充分做基础），造粒后由输运带输送至蒸馏罐中高温蒸馏（时间：1h，温度：120℃），蒸馏后得到中间产物油和废渣。本项目蒸馏热源由1t的燃生物质锅炉供给。
5、华容县裕田农副产品加工厂一期项目产排污及防治措施情况见下表。
表2-16   一期项目产排污及防治措施情况一览表

内容
类型
排放源
污染物名称
处理前产生浓度及产生量（单位）
排放浓度及排放量
（单位）
大
气
污
染
物
造粒
粉尘
0.4t/a

0.4t/a

蒸馏
有机废气
0.1t/a

0.1t/a

锅炉
NOX
0.306t/a，163.5mg/m3
0.306t/a，163.5mg/m3
SO2
0.102/a，54.4mg/m3
0.102/a，54.4mg/m3
烟尘
11.28t/a，6025.6mg/m3
0.23t/a，120.5mg/m3
食堂
油烟
2.7kg/a，0.6mg/m3
1.08kg/a，0.36mg/m3
水
污
染
物
生活污水
120t/a

生活污水主要污染物浓度和产生量：COD300 mg/L、0.036t/a；BOD5150mg/L、0.018t/a ；SS200mg/L、0.024t/a；氨氮30mg/L、0.004t/a ；
隔油池、化粪池处理后用于农田浇灌
固
体
废
物
职工生活
生活垃圾
1.5 t/a

环卫部门统一处理
造粒
粉尘
0.4t/a

回用于生产
锅炉
除尘灰渣
5t/a

送去砖厂
燃烧灰尘

15 t/a
用作肥料

蒸馏
废渣
1700t/a

送去砖厂
噪
声
本项目噪声主要来自造粒机、输送设备、锅炉等各种生产设备运行产生的噪声，其声级值为70～85dB（A）。
6、华容县裕田农副产品加工厂一期项目环保设施情况见下表。

表2-17   一期项目环保设施情况一览表
序号
类别
治理措施
验收标准
1

废水
生活污水
隔油池、化粪池处理
用于周边山体浇灌
2

机械设备噪声
消声、隔声
达到《工业企业厂界噪声排放标准》中的2类标准
3

废气
粉尘
布袋除尘器
达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准
锅炉
麻石水膜除尘装置，排气筒高25m
《锅炉大气污染物排放标准》Ⅱ时段二级标准（GB13271-2001）

油烟
废气
油烟净化器
达到《饮食业油烟排放标准》
4

固废
规范固废收集和储存场建设
达到一般工业固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)

5

绿化
厂区绿化面积200m2
/

二、一期项目原有环境情况
1、废气

本项目于2024年5月17日至2024年5月18日对现有工程污染源排放现状进行了监测。其中无组织主要污染因子有颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氨；有组织主要污染因子有颗粒物、氮氧化物、二氧化硫。
表2-18   有组织废气监测结果表

采样日期

点位名称
检测项目
检测参数
检测结果
参考
限值
第1次
第2次
第3次
2024-05-17
锅炉废气进口
废气参数
实测氧含量（%)
15.4
16.2
16.2
烟气温度（℃)
303.0
263.1
254.8
烟气流速（m/s)
15.0
14.9
14.6
/

烟气含湿量（%)
5.1
5.1
5.1
/

标于流量（m³/h)
3013
3059
2962
颗粒物
实测浓度（mg/m³)
7.1
7.2
7.2
折算浓度（mg/m³)
15.2
18.0
18.0
排放速率（kg/h)
0.0214
0.0220
0.0213
二氧化硫
实测浓度（mg/m³)
29
59
63
折算浓度（mg/m³)
62
148
158
排放速率（kg/h)
0.087
0.180
0.187
氮氧化物
实测浓度（mg/m³)
87
72
74
/

折算浓度（mg/m³)
186
180
185
/

排放速率（kg/h)
0.262
0.220
0.219
/

采样日期
点位名称
检测项目
检测参数
检测结果
参考限值

第1次
第2次
第3次
2024-05-17
锅炉废气出口
废气参数
实测氧含量（%)
15.6
15.5
15.6
/

烟气温度（℃)
169.6
161.7
165.4
烟气流速（m/s)
14.5
14.6
14.0
烟气含湿量（%)
4.5
4.5
4.5
/

标干流量（m³/h)
2268
2451
2380
/

颗粒物
实测浓度（mg/m³)
5.2
5

5.2
/

折算浓度（mg/m³)
11.6
10.9
11.6
30
排放速率（kg/h)
0.0118
0.0123
0.0124
二氧化硫
实测浓度（mg/m³)
3L
3L
3L
/

折算浓度（mg/m³)
3L
3L
3L
200
排放速率（kg/h)
0.004L
0.004L
0.004L
/

氮氧化物
实测浓度（mg/m³)
72
80
75
折算浓度（mg/m³)
160
175
167
200
排放速率（kg/h)
0.163
0.196
0.179
/

采样日期
点位名称
检测项目
检测参数
检测结果
参考限值

第1次
第2次
第3次
2024-05-18
锅炉废气进口
废气参数
实测氧含量（%)
15.4
15.7
15.8
/

烟气温度（℃)
296.9
307.9
01.0
/

烟气流速（m/s)
14.7
14.7
14.1
烟气含湿量（%)
5.0
5.0
5.0
标干流量（m³/h)
3012
2999
2901
颗粒物
实测浓度（mg/m³)
7.3
7.5
7.4
折算浓度（mg/m³)
15.6
17.0
17.1
排放速率（kg/h)
0.0166
0.0184
0.0176
二氧化硫
实测浓度（mg/m³)
91
85
82
折算浓度（mg/m³)
195
192
189
排放速率（kg/h)
0.206
0.208
0.195
氮氧化物
实测浓度（mg/m³)
80
64
83
/

折算浓度（mg/m³)
171
145
192
排放速率（kg/h)
0.181
0.157
0.198
采样日期
点位名称
检测项目
检测参数
检测结果
参考限值

第1次
第2次
第3次
2024-05-18
锅炉废气出 口
废气参数
实测氧含量（%)
15.5
15.7
15.6
烟气温度（℃)
162.6
162.4
158.8
/

烟气流速（m/s)
14.7
14.7
14.1
烟气含湿量（%)
4.7
4.7
4.7
标干流量（m³/h)
2350
2458
2447
/

颗粒物
实测浓度（mg/m³)
5.1
5.2
5.0
/

折算浓度（mg/m³)
11.1
11.8
11.1
30
排放速率（kg/h)
0.0120
0.0128
0.0122
二氧化硫
实测浓度（mg/m³)
3L
3L
3L
折算浓度（mg/m³)
3L
3L
3L
200
排放速率（kg/h)
0.004L
0.004L
0.004L
/

氮氧化物
实测浓度（mg/m³)
85
84
82
/

折算浓度（mg/m³)
185
190
182
200
排放速率（kg/h)
0.200
0.206
0.201
/

有组织废气监测结果评价：
由表2-18监测结果表明，项目有组织废气中颗粒物排放浓度为10.9～11.8mg/m3；二氧化硫排放浓度为3Lmg/m3；氮氧化物排放浓度为160～190mg/m3；均能满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014）表3大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）和湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告中标准限值（颗粒物30mg/m3；氮氧化物200mg/m3；二氧化硫200mg/m3）。

表2-19   无组织废气监测结果表
类别

采样日期

检测点位

检测项目

检测结果

参考限值

单位

第1次

第2次

第3次

无组织废气

2024-05-17

厂界上风向G01

颗粒物

0.173

0.179

0.178

1.0

mg/m²

厂界下风向G02

0.225

0.232

0.231

mg/m

厂界下风向G03

0.231

0.233

0.226

mg/m³

厂界上风向G01

非甲烷总烃

0.49

0.46

0.44

4.0

mg/m

厂界下风向G02

0.75

0.78

0.76

mg/m

厂界下风向G03

0.73

0.72

0.77

mg/m³

厂界上风向G01

臭气浓度

<10

<10

<10

20

无量纲

厂界下风向G02

<10

<10

<10

无量纲

厂界下风向G02

<10

<10

<10

无量纲

厂界上风向G01

硫化氢

0.001L

0.001L

0.001L

0.06

mg/m

厂界下风向G02

0.001L

0.001L

0.001L

mg/m

厂界下风向G03

0.001L

0.001L

0.001L

mg/m

厂界上风向G01

氨

0.15

0.15

0.13

1.5

mg/m

厂界下风向G02

0.22

0.25

0.21

mg/m

厂界下风向G03

0.23

0.26

0.22

mg/m³

类别

采样日期

检测点位

检测项目

检测结果

参考限值

单位

第1次

第2次

第3次

无组织废气

2024-05-18

厂界上风向G01

颗粒物

0.185

0.188

0.183

1.0

mg/m²

厂界下风向G02

0.214

0.212

0.220

mg/m

厂界下风向G03

0.289

0.287

0.278

mg/m3

厂界上风向G01

非甲烷总烃

0.48

0.45

0.43

4.0

mg/m

厂界下风向G02

0.72

0.75

0.73

mg/m

厂界下风向G03

0.73

0.76

0.71

mg/m

厂界上风向G01

臭气浓度

<10

<10

<10

20

无量纲

厂界下风向G02

<10

<10

<10

无量纲

厂界下风向G02

<10

<10

<10

无量纲

厂界上风向G01

硫化氢

0.001L

0.001L

0.001L

0.06

mg/m²

厂界下风向G02

0.001L

0.001L

0.001L

mg/m

厂界下风向G03

0.001L

0.001L

0.001L

mg/m³

厂界上风向G01

氨

0.11

0.12

0.13

1.5

mg/m

厂界下风向G02

0.22

0.21

0.19

mg/m

厂界下风向G03

0.23

0.20

0.21

mg/m

无组织废气监测结果评价：
由表2-19监测结果表明，项目无组织废气中颗粒物排放浓度为0.173～0.289mg/m3；非甲烷总烃排放浓度为0.43～0.78mg/m3；臭气排放浓度为<10；硫化氢排放浓度为0.001L；氨的排放浓度为0.13～0.26mg/m3。臭气浓度、硫化氢、氨均能满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表1二级排放限值；颗粒物、非甲烷总烃均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值（颗粒物1mg/m3；非甲烷总烃4mg/m3；臭气20；硫化氢0.06mg/m3；氨1.5mg/m3）。
2、废水

现有项目生活污水经过化粪池+隔油池处理后用作周边农肥，生产用水为循环冷却水不外排。因此现有项目，无需监测废水。
3、噪声

现有项目厂界噪声监测结果见下表：

表2-20   噪声监测结果

类别

采样日期

检测点位

检测时段

检测结果

参考限值

单位

噪声

2024-05-17

Z1厂界东侧

昼间

56

60

dB(A)

Z2厂界南侧

昼间

58

60

dB(A)

Z3厂界西侧

昼间

57

60

dB(A)

Z4厂界北侧

昼间

58

60

dB(A)

噪声

2024-05-18

Z1厂界东侧

昼间

55

60

dB(A)

Z2厂界南侧

昼间

58

60

dB(A)

Z3厂界西侧

昼间

58

60

dB(A)

Z4厂界北侧

昼间

57

60

dB(A)

噪声监测结果评价：
由表2-20监测结果表明，项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中的2类标准（60dB（A））。

固废调查结果

固废调查结果见表2-21。

表2-21   固废调查结果
项目

实际情况

实际位置

标准

一般固废

锅炉燃烧产生的灰渣、锅炉除尘灰渣、蒸馏后产生的废渣暂存至一般固废间送至砖厂

车间南侧50m2
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)

生活垃圾

分类集中收集，由环卫部门统一清运。

\

\

固废调查结果评价：

由表2-21可知，本项目固废处理均落实，一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）标准要求；生活垃圾定期交由环卫部门清运。
5、工程对环境影响
①声环境监测结果见表2-22。

表2-22   声环境质量监测结果一览表

类别

采样日期

检测点位

检测时段

检测结果

参考限值

单位

噪声

2024-05-17

Z5西面居民点

昼间

56

60

dB(A)

Z6西北面居民点

昼间

57

60

dB(A)

Z7北面居民点

昼间

56

60

dB(A)

Z8东北面居民点

昼间

57

60

dB(A)

噪声

2024-05-18

Z5西面居民点

昼间

55

60

dB(A)

Z6西北面居民点

昼间

56

60

dB(A)

Z7北面居民点

昼间

57

60

dB(A)

Z8东北面居民点

昼间

58

60

dB(A)

声环境监测结果评价

由表2-22可知，监测期间，居民点昼间噪声值为55~58dB（A），居民点声环境质量监测均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（60dB（A））。
②大气环境监测结果见表2-23
表2-23   大气环境质量监测结果一览表
类别

检测点位

检测项目

检测结果

参考

限值

单位

2024.5.17
2024.5.18
2024.5.19
环境空气质量监测
G1厂址西南侧471m的周家台
TSP
0.177
0.178
0.173
0.3
mg/m³
氮氧化物
0.025
0.019
0.021
0.1
mg/m³
大气环境监测结果评价

由表2-23可知，监测期间，TSP、氮氧化物三天监测结果均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）表2中排放限值（TSP0.3mg/m³；氮氧化物0.1mg/m³）。

三、现有工程环保措施落实情况及存在问题、整治建议

从现有项目环保验收批文看出，现有工程的废水、废气、噪声、固废的污染防治措施已基本落实，各类污染物均能达标排放。根据现场调查，现有工程建议整改如下：

项目现状原有环境问题较小，经现场调查，主要有以下几点：

生产区域需做地面防渗（油类物质泄露地面严重）、油罐区需做托盘地面防渗；

生产车间地面保持整洁干净；
3、要求重新设置锅炉房，整改为90m2的锅炉房（位于厂房东南侧），并做好隔声减震等基础措施；
4、加强污染物处置装置的管理

5、无初期雨水池，需建设一座初期雨水池（100m3）
项目必须切实做好各项防治措施，对各环保处理设施，要加强管理，及时维修、定期保养，保证处理设施正常运行。
四、环保问题扰民投诉

1、华容县裕田农副产品加工厂于2024年接到周边居民投诉，投诉原因为：锅炉噪声较大，影响居民日常生活。

接到投诉后，华容县裕田农副产品加工厂第一时间进行了停产，并重新规划选址位置。因此本次改扩建内容同时包括：锅炉房由原来位于车间外西北侧（占地55m3）改为位于车间内东南侧（占地90m3）。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境现状调查与评价
1.1区域环境空气

依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）》要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本次评价收集2023年华容县环境空气质量数据以评价本项目所在区域空气质量的达标情况。

华容县2023年区域环境空气质量数据见表3-1。

表3-1   2023年华容县空气质量现状评价表

所在区域

评价因子

评均时段

现状浓度

标准浓度

占标率/％

达标情况

华容县

SO2
年平均浓度

8μg/m3
60μg/m3
11.7

达标

NO2
年平均浓度

12μg/m3
40μg/m3
32.5

达标

CO

95百分位日平均

1.0mg/m3
4mg/m3
25

达标

臭氧

90百分位数最大8h平均质量浓度

135μg/m3
160μg/m3
80

达标

PM2.5
年平均浓度

34μg/m3
35μg/m3
94.3

达标

PM10
年平均浓度

54μg/m3
70μg/m3
62.9

达标

由上表可知，项目所在区域的6个基本监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在行政区域华容县属于达标区。

1.2特征监测因子

根据《建设项目环境影响报告表编制指南》，本次环评委托由湖南中昊检测有限公司于2024年5月17日～2024年5月19日进行了项目所在周边的现状监测。监测结果如下：

①监测点位：G1厂址西南侧471m的周家台；

②监测因子：TSP、氮氧化物；

③监测时段及频率：2024年5月17日～2024年5月19日，连续3天，1天1测，TSP、氮氧化物监测24小时值。

表3-2   TSP、氮氧化物空气质量现状监测结果 单位：mg/m3
类别

检测点位

检测项目

检测结果

参考

限值

单位

2024.5.17
2024.5.18
2024.5.19
环境空气质量监测
G1厂址西南侧471m的周家台
TSP
0.177
0.178
0.173
0.3
mg/m³
氮氧化物
0.025
0.019
0.021
0.1
mg/m³
大气环境监测结果评价

由表3-2可知，监测期间，TSP、氮氧化物三天监测结果均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）表2中排放限值（TSP0.3mg/m³；氮氧化物0.1mg/m³）。
2、地表水环境质量现状

本项目生活污水经四格净化池处理后用于周边农肥，综合利用不外排；项目生产用水为循环冷却水，不外排。为了解的水质质量现状，本次评价引用《岳阳市2023年度生态环境质量公报》中“三、地表水环境--主要江河水质状况”中：华容河水质总体为优，2个控制断面水质均达到Ⅲ类；其他水体（资江洪道、坦渡河和源潭河）3个控制断面水质均达到Ⅱ类。根据《岳阳市2023年度生态环境质量公报》其他水体监测断面水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，该区域为达标区。

3、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中相关要求，本项目所在地厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标，本次环评委托湖南中昊检测技术有限公司2024年5月17日～2024年5月18日对本项目进行噪声监测，监测结果如下：

（1）监测点设置：
Z5西面居民点

Z6西北面居民点

Z7北面居民点

Z8东北面居民点

（2）监测因子：等效连续A声级LAeq 

（3）监测时间：2024年5月17日～2024年5月18日

（4）监测结果见下表
表3-3   声环境质量监测结果一览表

类别

采样日期

检测点位

检测时段

检测结果

参考限值

单位

距离
噪声

2024-05-17

Z5西面居民点

昼间

56

60

dB(A)

47m
Z6西北面居民点

昼间

57

60

dB(A)

26m
Z7北面居民点

昼间

56

60

dB(A)

20m
Z8东北面居民点

昼间

57

60

dB(A)

23m
噪声

2024-05-18

Z5西面居民点

昼间

55

60

dB(A)

47m
Z6西北面居民点

昼间

56

60

dB(A)

26m
Z7北面居民点

昼间

57

60

dB(A)

20m
Z8东北面居民点

昼间

58

60

dB(A)

23m
注：蔡田村居民点8有7户位于厂区外周边，声环境监测点位Z5、Z6、Z7、Z8为蔡田村居民点8。
声环境监测结果评价

由表3-3可知，监测期间，居民点昼间噪声值为55~58dB（A），居民点声环境质量监测均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（60dB（A））。
4、地下水环境质量现状

本项目生产废水不外排，生活污水经过隔油池+化粪池用作农肥，同时本项目成品油采用储油罐，厂区地面均硬化处理并在储油罐底部拟设防渗托盘。本项目可以认为本项目不会对区域地下水造成污染，根据《建设项目环境影响报告表编制指南》，因此无需开展地下水环境现状调查。
5、土壤环境质量现状

本项目将危废暂存间设置符合有关危险废物暂存场所要求，且厂区地面采取硬化防渗措施，废水处理系统较为完善，可以认为不存在土壤环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制指南》，因此无需开展土壤环境现状调查。
6、生态环境质量现状

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。”结合现场调查，本项目位于产业园区外，位于湖南省岳阳市华容县鲇鱼须镇蔡田村，该地块为农业用地，项目用地范围内无生态环境保护目标，故本项目不需要开展生态环境质量现状调查。

7、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。

	环境

保护

目标
	本项目位于湖南省岳阳市华容县鲇鱼须镇蔡田村，根据项目特点确定评价范围内周围居民点为主要大气环境保护目标以及声环境保护目标。
项目评价范围内主要环境保护目标详见下表，评价范围内主要环境敏感目标分布情况见附图。

1、大气环境

表3-4   大气环境保护目标一览表 

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m)

经度

纬度

蔡田村居民点1

112.487967362

29.503645094

居民点（2户，7人）

人群

二类区

WS

132-201
蔡田村居民点2

112.483762999

29.506725611

居民点（6户，20人）

人群

二类区

WN

368-469
蔡田村居民点3

112.485157748

29.507432373

居民点（1户，3人）

人群
二类区
WN

303-350
蔡田村居民点4

112.485132267

29.508072080

居民点（5户，15人）

人群

二类区
WN

240-330
蔡田村居民点5

112.485621770

29.509593563

居民点（12户，40人）

人群

二类区

WN

98-448

蔡田村居民点6

112.487485905

29.509110765

居民点（6户，20人）

人群

二类区

WN

250-316

蔡田村居民点7

112.489497562

29.509821551

居民点（20户，约65人）

人群

二类区

N

338-430
蔡田村居民点8

112.488108178

29.506848322

居民点（16户，50人）

人群

二类区

WN

36-91
蔡田村居民点9

112.491391202

29.506993161

居民点（40户，120人）

人群

二类区

EN

179-483

蔡田村居民点10

112.490645547

29.502780081

居民点（3户，10人）

人群

二类区

ES

400-460
蔡田村居民点11

112.485879262

29.506373571

居民点（20户，约65人）

人群

二类区

WN

90-124

2、声环境

表3-5   声环境保护目标一览表 

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离

经度

纬度

蔡田村居民点8
112.488108178

29.506848322

居民点，（7户，25人）

人群

二类区
N

36m

注：声环境保护目标中蔡田村居民点8仅有约7户在厂界外50米范围内
3、地下水环境

厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境

厂界外500m范围内的植被、林地、耕地及水田，评价范围内无珍稀濒危植物。

5、地表水环境

项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。



	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气环境
无组织废气主要为非甲烷总烃以及厂区中的颗粒物以及恶臭，其中恶臭（臭气浓度、硫化氢、氨）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级排放限值（新扩改建）；非甲烷总烃、颗粒物厂界无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中饮食业单位油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3。
表3-6   无组织大气污染物排放限值
标准

污染因子

限值

最高允许排放速率kg/h

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

非甲烷总烃

4.0mg/m3

/

颗粒物

1.0mg/m3

/

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

臭气浓度

/

20（无量纲）
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
油烟
2.0mg/m3
小型系统处理效率不得低于60%
本项目有组织废气主要有锅炉废气以及非甲烷总烃，其中非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2排放标准限值；锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）；

表3-7   有组织废气污染物排放限值
标准

污染因子

限值

最高允许排放速率kg/h

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

二氧化硫

200mg/m3
/

颗粒物

50mg/m3
/

氮氧化物

200mg/m3
/

烟气黑度

≦1

/

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

非甲烷总烃

100mg/m3
10

2、废水

本项目运营期生活污水经过化粪池+隔油池处理后用作农肥；锅炉排水经过污水处理设备处理后回用与锅炉用水（气浮机+絮凝剂），不外排；间接冷却水回用于生产，不外排；锅炉冷凝水回用于锅炉用水，不外排。无外排生产废水，生活污水经化粪池+隔油池处理后用作农肥，不直接排入外环境。

3、噪声

施工期噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

营运期噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

表3-8   建筑施工场界环境噪声排放限值  （单位：dB（A））
昼间

夜间

70

55

表3-9   工业企业厂界环境噪声排放限值  （单位：dB（A））

类别

昼间

2类

60

4固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	总量

控制

指标
	污染物总量控制是以环境质量目标为基本依据，对区域内各污染源的污染物排放总量实施控制的管理制度。根据国务院（国发〔2016〕65号）《“十三五”生态环境保护规划》，“十四五”期间国家实施排放总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮、二氧化硫、氮氧化物以及重点地区重点行业挥发性有机物（VOCs）、重点地区总氮、重点地区总磷。本项目涉及的总量控制因子为：COD、氨氮、VOCs、SO2、NOx。

（1）大气污染物总量控制建议指标

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019)，项目属于C4220固体废物治理。排放二氧化硫和氮氧化物，因此本项目设置大气污染物总量控制指标分别为：二氧化硫0.5t/a；氮氧化物1.3t/a。

本项目废气污染物总量控制因子为二氧化硫和氮氧化物，其总量控制指标为：二氧化硫0.5t/a；氮氧化物1.3t/a。项目废气按照以上总量通过30m高排气筒（DA001）排放。

VOCs建议控制指标为：1.2t/a
（2）水污染物总量控制指标

本项目生活污水经化粪池（5m3）+隔油池（5m3）处理后用作周边农肥，冷却水回用不外排，因此本项目不需设置总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	根据建设单位提供的资料，本项目仅对原有建筑物的改造和设备的安装，涉及的土建部分较少，施工期的影响相对较小。本环评对其进行简要分析。

施工扬尘

本项目施工期的大气污染物主要为装修过程中产生的粉尘，尘产生量较小，扬尘的产生与影响是有时间性的，它随着施工的结束而自行消失，采取洒水抑尘措施后，更好地减少扬尘的排放。

废水

本项目施工期废水主要为生活污水。施工期间，施工现场不设住宿和食堂，仅有少量生活污水产生。生活污水主要含悬浮物、COD和动植物油类等，经化粪池处理后用作周边农肥，对周边的水环境影响较小。

噪声

施工过程噪声主要来源于设备安装和运输车辆。常用施工机械在室内作业时声级范围均在70dB左右，且通过厂房隔声、围墙隔声和厂区绿化吸收以及距离衰减后，施工噪声对周围环境影响很小。

为避免设备安装时对当地声环境产生影响，项目应注意以下几个方面：

①合理安排作业时间，尽量避免夜间施工；

②采用低噪声设备，并将室内门窗关闭；

③设备、装修材料应轻拿轻放，严禁抛掷，减少金属件的碰击声；

④对现场运输车辆加强管理，车辆进入现场禁止鸣笛。

固体废物

本项目施工固体污染物主要为施工过程中产生的建筑垃圾，施工人员生活垃圾。建筑垃圾主要为装饰材料边角废料等，建设单位对其进行集中堆放，按类分拣予以回收，不能回收利用的运往城市渣土管理部门送至指定场所消纳；生活垃圾集中收集后由环卫部门清运。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	运营期厂区产生的环境污染源为废气、废水、固体废物和噪声，建设单位应做好有关污防设施运行和管理，降低运营期对区域环境污染影响。

一、废气
1、废气源强分析

本项目大气污染物主要为废白土综合利用工艺过程中冷凝环节产生的不凝气废气植物油抽取溶剂（正己烷）、蒸馏原料产生的有机废气、恶臭、锅炉烟气、造粒工序废气（颗粒物）以及食堂油烟。

2、废气源强核算

根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022修订）》中表2-3密闭管道废气收集效率95%计。根据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（锅炉产排污量核算系数手册）中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表－生物质工业锅炉中布袋除尘处理效率约为99.7%，处理后经一根30m高排气筒（DA001）外排；根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022修订）》中表2-3一级活性炭吸附“集中再生”处理效率为30%，本项目拟用冷凝回收（97%）+二级活性炭吸附（51%）处理后经15m高排气筒（DA002）外排。、

风量为8000m3/h，内径0.4m。年工作时间按2400h计。

①冷凝工序不凝气废气
工艺过程中植物油抽取溶剂产生的废气主要以非甲烷总烃计。本项目冷凝工序产生不凝气废气，经管道收集后，经过四级列管冷凝器+工业冷水机组（植物油抽取溶剂30℃可全部冷凝成液态，本次项目采用物理降温，经两套冷凝设备冷凝后回收效率97%）冷凝，本项目在线量6.5/a，其中回收97%植物油抽取溶剂，则3%未收集的冷凝工序不凝废气以非甲烷总烃计，年消耗量2.34t（年补充2.34t/a）。植物油抽取溶剂80-90℃可全挥发成气态，本项目蒸发器内混合液保持120℃，在因此本项目冷凝工序不凝气废气100%计，年产生量为：2.34t/a；

经冷凝回收+二级活性炭吸附装置（去除效率51%）处理后，经15m高排气筒（DA002）排放。在生产过程中，通过蒸汽加热（90-110℃）植物油抽取溶剂（正己烷）全部挥发成气体，收集效率95%计。本项目油管在无其他预防措施的前提下，可能通过罐区呼吸阀排放废气，主要污染物以非甲烷总烃为主，则本项目有组织挥发性有机物排放量为：1.09t/a，无组织排放量约为0.117t/a；排放速率为：0.46kg/h，排放浓度为57.66mg/m3。
注：项目废白土中所含的油脂为植物油，该植物油沸点高，不易挥发，工艺过程中总体挥发量相对较少，且产生后通过管道输送至储油罐，本项目储油罐自带呼吸系统油气平衡，挥发量可忽略不计，
②锅炉烟气废气
根据生态环境部《关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告》（公告2021年第24号）中工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉，生物质锅炉废气产排污系数如表4-1所示。类比《年加工2000吨废白土建设项目竣工环保验收》数据，本报告取木材含硫量0.02%。

表4-1   生物质锅炉废气产排污系数一览表

原料名称

工艺名称

污染物指标

单位

产污系数

生物质

层燃炉

工业废气量

标立方米/吨-原料

6240

颗粒物

千克/吨－原料

0.5

二氧化硫

千克/吨－原料

17S

氮氧化物

千克/吨－原料

1.02

项目新上1台2.5t/h生物质锅炉，采用生物质颗粒作为燃料，燃料消耗量约1200t/a。因此本项目锅炉废气污染物产生量见下表：
表4-2   生物质锅炉废气污染物产生量一览表

污染物

废气量（Nm3/a）

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

产生浓度（mg/m3）

运行时间（h/a）

颗粒物

748.8×104
0.6
0.0025
16
2400
二氧化硫

0.408
0.17
10.9
氮氧化物

1.224
0.51
32.68
本项目锅炉废气通过布袋除尘处理，根据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（锅炉产排污量核算系数手册）中  4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表－生物质工业锅炉中袋式除尘处理效率约为99.7%，则本项目锅炉废气污染物有组织排放量见下表：

表4-3   生物质锅炉废气有组织排放量一览表

污染物

产生量（t/a）

排放量（t/a）

处理措施
排放浓度
排放标准mg/m3
标准来源

颗粒物

0.6
0.018
布袋除尘+30m高排气筒（DA001）外排
0.48
6.9
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
二氧化硫

0.408
0.408
10.9
200
氮氧化物

1.224
1.224

32.68
200
③蒸馏产生的有机废气
本项目在蒸馏的过程中，会产生少量挥发性有机物，根据类比同行数据以及业主经验，蒸馏废白土产生的有机废气为原料的0.01%，本项目年加工15000t/a废白土，因此本项目有机废气产生量为：0.15t/a.

通过密闭管道收集后，经冷凝回收+二级活性炭吸附装置（去除效率51%）处理后，经15m高排气筒（DA002）排放。根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022修订）》中表2-3密闭管道废气收集效率95%计。本项目油管在无其他预防措施的前提下，可能通过罐区呼吸阀排放废气，主要污染物以非甲烷总烃为主，则本项目有组织挥发性有机物排放量为：0.0698t/a，无组织排放量约为0.0075t/a；排放速率为：0.0296kg/h，排放浓度为3.67mg/m3。
④恶臭废气
本项目利用废白土回收油脂，油脂具有无毒、无腐蚀、不易挥发、不易燃等特性，油罐罐顶采用固定型，基本无大小呼吸损耗。故本项目主要考虑原料堆放产生的异味以及蒸脱过程中散发的异味。

项目原料堆放过程中，原料中的油脂混合物发酵易散发出异味，尤其是在夏季高温条件下腐败变质，异味比较明显，其主要成分为各种醛类及烃类等；在蒸脱过程中，异味略有增加，类似于蒸脱大豆的气味，蒸脱过程产生的臭气经外部集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理后，通过15m高的排气筒（DA002）排放，项目臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级排放限值（新扩改建）。

因此企业应加强管理，生产过程中避免长时间堆放原料，进厂后不在厂区内久存，原料均采取袋装并覆盖，沉淀罐和成品罐均密闭。通过采取上述措施，可减少原料恶臭对周围环境的影响。

⑤食堂油烟废气
食堂油烟废气是指食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物，本项目产生的厨房产生油烟由抽油烟机收集后由管引至屋外排放。

⑥造粒工序废气

本项目造粒工序将产生颗粒物。根据类比“《年加工2000吨废白土建设项目竣工环保验收》中造粒工序中产生的粉尘约为0.4t/a，经布袋除尘器收集后回用于生产，不外排。”，一期项目年产量2000吨非食用植物油，本次改扩建后年产量3000非食用植物油，因此本项目粉尘产生量为0.6t/a。本项目无组织废气容易沉降仅定期洒水抑尘，加强通风即可。

表4-5   废气污染物排放情况一览表

污染源

产生情况t/a
处理措施

排放情况

排放标准mg/m3
标准来源
非甲烷总烃

有组织

2.49
管道集气+冷凝回收+二级活性炭吸附+15m高排气筒排放

排放量为：1.159t/a；排放速率为：0.48kg/h，排放60.36mg/m3。

100

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

无组织

加强通风

0.124t/a

4.0

颗粒物（造粒）
有组织

0.6
经布袋除尘器收集后回用于生产，不外排

/
/
/
无组织

/
洒水抑尘，加强通风
/
1.0

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

颗粒物（锅炉烟气）
有组织

0.6
布袋除尘+30m高排气筒（DA001）外排

排放量为：0.018t/a，排放浓度0.48mg/m3
30

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

二氧化硫
有组织

0.408
布袋除尘+30m高排气筒（DA001）外排
排放量为：0.408t/a；排放速率为：0.17kg/h，排放浓度10.9mg/m3。

200

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

氮氧化物
有组织

1.224
布袋除尘+30m高排气筒（DA001）外排
排放量为：1.224t/a；排放速率为：0.51kg/h，排放浓度32.68mg/m3。

200

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

恶臭
有组织

/
蒸脱过程产生的臭气经外部集气罩收集后进入le二级活性炭吸附装置处理后，通过15m高的排气筒（DA002）排放，生产过程中避免长时间堆放原料，进厂后不在厂区内久存，原料均采取袋装并覆盖，沉淀罐和成品罐均密闭。
/
20（无纲量）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

食堂油烟
无组织

/
抽油烟机收集后由管引至屋外排放
/
/
/
3、废气污染防治措施可行性及达标排放分析
（1）废气处理工艺可行性：
本项目营运过程产生的废气为废白土综合利用工艺过程中冷凝环节产生的废气植物油抽取溶剂（正己烷）、恶臭、锅炉烟气、造粒工序废气（颗粒物）以及食堂油烟。

本项目锅炉有组织废气治理措施属于排放源统计调查产排污核算方法和系数手册中的推荐方法；无组织废气治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中“灰场、渣场应及时覆盖并定期洒水。设有渣场的应采用挡尘卷帘、围挡等形式的防尘措施”，本项目锅炉灰渣房为封闭库房，定期洒水，措施符合规范要求。本项目锅炉有组织废气采用布袋除尘+30m高排气筒（DA001）排放，无组织废气采用定期洒水，属于排污单位废气污染防治可行技术参考表中推荐工艺，确保尾气经基准排气量折算后能够满足排放标准要求。
本项目冷凝有组织废气治理措施属于排放源统计调查产排污核算方法和系数手册中的推荐方法；本项目采用密闭管道收集二级活性炭+15m高排气筒（DA002）排放，确保尾气经基准排气量折算后能够满足排放标准要求。
活性炭吸附原理：活性炭是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料，由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。项目使用的是蜂窝活性炭，具有比表面积大，通孔阻力小，微孔发达，高吸附容量，使用寿命长等特点，在空气污染治理中普遍应用，可直接使用或置入净化装置。

为确保活性炭吸附系统对有机废气长期稳定处理效果，建设单位应严格执行生产管理的有关规定，按照工艺操作规范要求，作业过程均应在车间内进行，作业期间先开启负压集气系统，保障挥发性有机废气集气效率，减少逸散的无组织VOCs、颗粒物排放。加强废气处理系统吸附设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置设备事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果、确保处理达标可行性。建设单位应定期更换活性炭，并对其更换记录及维护台账进行管理，以便后续维护。为进一步减轻有机废气污染影响，环评建议建设单位严格采取以下防治措施：

①建设单位制定严格操作规程，加强管理，健全文明生产制度并落实，避免事故和非正常工况下的无组织排放；

②从工艺入手，做好设备及有机废气收集设施的密闭，减少无组织排放量；

③建设单位应根据厂区周边环境条件，加强车间通风换气；

④每3个月对活性炭吸附装置内的活性炭进行更换，以确保吸附效率。

（2）废气收集效率可达性分析

《主要污染物总量减排核算技术指南（2022修订）》中表2-3密闭管道废气收集效率95%计，本项目对物料输送以及生产均为密闭。目前市场对于密闭管道工艺技术已是较为成熟，本项目收集管道采用500不锈钢材质，活性炭吸附装置材质为不锈钢材质，保证了设备的使用寿命和收集处理效果。因此项目设计的废气收集效率是可控的。
（3）排气筒高度设置的可行性分析

本项目排气筒高度设置根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“所有排气筒高度应不低于15m，排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。”周围200m范围内最高建筑物高度为10m，则本项目排气筒高度设置为15m，且经处理后污染物的排放浓度均低于该高度排气筒最高允许排放速率，故本项目排气筒（DA002）高度设置可行。

表4-6   本项目废气排放口基本情况表
序号

编号

类型

污染物

地理坐标

排气筒高度m

出口内径m

排气温度℃

经度

纬度

1

DA001
一般排放口

锅炉废气
112.488447481

29.505660001

30
0.4

20

2

DA002

一般排放口

非甲烷总烃

112.488420659

29.505511138
15
0.4

20

二、废水
1、运营期废水污染源

本项目实行雨污分流，初期雨水径流面积和径流系数不会发生变化，初期雨水产生情况不会发生变化。本项目初期雨水拟建一个初期雨水收集池（100m3），经初期雨水收集池收集后，定期由污水转运车转运至华容国祯惠华环保科技有限责任公司-桥东污水处理厂。
本项目营运期生产废水不外排，主要是工作人员的生活污水。

本项目冷却水循环使用，不外排，每日添加消耗量16m3/d。

生活污水：根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），厂区提供食宿，职工生活用水量按38m³/a·人计，项目职工人数为15人，则生活用水量1.9m3/d(570m3/a)；排污系数为0.8，则项目生活污水产生量为1.52m3/d，456m3/a。

生产废水：冷却水经冷却循环水池自然冷却后循环利用，不外排。

锅炉排水：锅炉排水（锅炉排污水＋软化处理废水）按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量进行计算得锅炉废水量为7.12t/d（2136t/a），经过污水处理设备处理后回用至锅炉用水，不外排；

表2-7   锅炉废水产生情况
污染物指标

单位

产污系数

废水量

工业废水量

标立方米/吨-原料

0.356

（锅炉排污水＋软化处理废水）

2136t/a（7.12t/d）

本项目拟实行雨污分流的排水方式。生活污水经厂区化粪池+隔油池处理后用作周边农肥。
2、项目废水处理可行性分析

化粪池：

化粪池的基本原理：化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。化粪池属最初级污水处理阶段，可去除50％的悬浮杂质（粪便、较大病原虫等），并使积泥在厌氧条件下分解为稳定状态。

隔油池：

隔油池利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理，以去除乳化油及其他污染物。

根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），Ⅲ区一亩地每年需用水191t，本项目周边农田约五十亩，故项目周边农田的数量所需水量满足项目生活污水通隔油池、化粪池处理后用于周边农肥的要求
综上，项目生活污水通隔油池、化粪池处理后用于周边农肥上是可行的。
4、污染源排放量核算

本项目生活污水产排污情况如下所示：

表4-7   废水污染物排放源汇总一览表
序号

产排污环节

污染物种类

污染物产生情况

排放形式

治理设施

备注

产生量t/a

产生浓度mg/L

1

生活污水

COD

0.195

350

不外排

隔油池+化粪池
生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边农肥
BOD5
0.112

200

SS

0.084

150

NH3-N

0.022

40

TP

0.004

8

2

锅炉废水
COD

0.064
30
不外排
气浮机+絮凝剂
厂区污水处理站处理后回用，不外排
5、评价结论

项目废水主要为生活污水，生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边农肥，项目水污染控制和水环境影响减缓措施技术可行，经济合理，项目废水经处理后，对地表水环境影响不大，环境影响可接受。

三、噪声

项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声，其噪声值在70~85dB（A）之间，所有生产设备均位于室内。各噪声源源强见下表4-8。

表4-8   本项目主要噪声源排放特征及防治措施一览表
序

号

建筑物

名称

声源名

称

声功率级

/dB(A)

声源控

制措施

空间相对位置/m

距室内边

界距离/m

室内边界

声级

/dB(A)

运行时

段

建筑物插入损

失/

dB(A)

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级

/dB(A)

建筑物

外距离

l

生产车间

制粒机
85

合

理

布

置、

基

础

减

震、

隔

声

处

理，绿 化        带、围 墙 隔   声，加 强 管 理 和 设 备 的 保   养。

2

-15

2.2

东

18

73.79

8h

20

53.79

1

南

38

69.25

49.25

1

西

10

79.2

59.2

1

北

75

51.02

31.02

1

2

输送设备
70

1

-17

1.8

东

24

65.02

45.02

1

南

28

59.69

39.69

1

西

5

68.94

48.94

1

北

85

46.31

26.31

1

3

蒸汽锅炉
80

3

-17

3

东

14

76.32

56.32

1

南

32

60.94

40.94

1

西

14

76.32

56.32

1

北

81

41.91

21.91

1

4

蒸发罐
80

2

-18

3.5

东

19

65.46

45.46

1

南

15

69.78

49.78

1

西

8

75.82

55.82

1

北

90

42.68

22.68

1

5

植物油储油罐
70

2

-21

1.8

东

19

60.52

40.52

1

南

10

61.79

41.79

1

西

11

61.84

41.84

1

北

104

38.67

18.67

1

6

起重机
85

1

-15

2

东

6

80.26

60.26

1

南

38

60.49

40.49

1

西

22

68.82

48.82

1

北

75

51.34

31.34

1

7

列管冷凝器
75

2

-20

3

东

18

63.45

43.45

1

南

15

66.82

46.82

1

西

12

59.42

39.42

1

北

100

40.66

20.66

1

8

分水箱
75

1

-20

2

东

6

71.26

51.26

1

南

14

69.52

49.52

1

西

24

61.75

41.75

1

北

100

40.69

20.69

1

9
浸油罐
75

2
-19
3.5
东

20
68.46

48.46
1

南

15

69.78

49.78
1

西

8

75.82

55.82
1

北

88
41.68

21.68
1

10
中间罐
80
1
-20
3.5
东

20
66.95

46.95
1

南

15

66.85
46.85
1

西

12

59.62

39.62
1

北

90
43.68
23.68
1

注：以厂房西北角为中心（0,0,0）

3.2噪声影响分析

（1）噪声预测模式及参数

本项目预测模式选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式，模式如下：

①室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。按5.2-2式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
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式中：

Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按式5.2-3计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：

Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按5.2-4式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
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式中：

Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按5.2-5式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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式中：

Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

②室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式（5.2-6）：

户外声传播衰减包括几何发散（Adv）、大气吸收（Aam）、地面效应（Ag）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。
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式中：

Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

根据上述公式，对主要生产设备噪声值进行叠加计算，预测项目实施后对项目厂房边界声环境的影响。

预测参数确定：

①几何发散衰减量Adiv：

选用半自由声场无指向性点声源几何发散衰减基本模式计算：
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②遮挡物衰减量Abar：

噪声源辐射的噪声由室内传播至室外遇到围墙或建筑物等障碍物时引起的能量衰减。对于安装在厂房内的设备，预测时主要考虑厂房墙壁等围栏结构产生的衰减，其最大衰减量可达20dB。

③空气吸收衰减量Aatm：
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式中：

α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选址相应的大气吸收衰减系数。

空气吸收衰减量与几何发散衰减量相比很小，本次预测计算中忽略空气吸收衰减量。

④地面衰减量Agr：本次评价忽略。

⑤其他方面衰减量Amisc：本次评价忽略。

（2）预测结果

本项目8h生产，经计算，工程建成后的厂界噪声值预测见下表4-9。

表4-9   厂界噪声预测结果与达标分析表

预测位置

空间相对位置/m

时段

贡献值

（dB（A））

标准限值（dB（A））

达标情况

X

Y

Z

东厂界

6

-15

1.4

昼

49.79

60

达标

南厂界

3

-24

1.4

昼

51.85

达标

西厂界

-1

-15

1.4

昼

50.46

达标

北厂界

3

1

1.4

昼

46.04

达标

Z5西面居民点
-47
2
1.4

昼

40.60
达标

Z6西北面居民点
-28
20
1.4
昼

40.71
达标

Z7北面居民点
20
20
1.4
昼

43.94

达标

Z8东北面居民点
50
20
1.4
昼

41.24

达标

注：以厂区西北角为中心（0,0,0）
本项目为改扩建项目，因此本项目噪声预测需现有工程与本项目预测噪声值叠加计算，计算模式如下：
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通过本次华容县裕田农副产品加工厂现状监测报告中2024年5月17日至2024年5月18噪声监测数据可知，本项目现状噪声值与本项目预测值见下表
点位

东厂界
西厂界
南厂界
北厂界
Z5西面居民点
Z6西面居民点
Z7西面居民点
Z8西面居民点
贡献值

49.8
50.4
51.2
46.04
40.60

40.71

43.94
41.24
背景值

昼间

56
58
57
57
56
57
56
57
叠加值

昼间

50.8
51
52.4
54
57
58
57
58
标准值

60

60

60

60

60

60

60

60

由以上预测结果可知，正常工况下，厂区内各声源经所在的构筑物围护结构的屏蔽效应、距离衰减以及绿化带吸音隔音后，项目东、南、西、北侧厂界昼间以及Z5西面居民点、Z6西面居民点、Z7西面居民点、Z8西面居民点噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

为降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，采取切实有效的降噪措施：

①选用先进的低噪声设备，从源头上降噪；

②对高噪声设备安装消声、减振、隔声装置并尽量布设在厂房内离厂界较远处；

③在项目厂址周边种植树木，形成绿化隔声带；

④设置减速带，严控车速，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声；

⑤加强厂区进出车辆管理，在生产区设置禁鸣标识，严禁随意鸣笛，增强机械的维护保养；

⑥做好工作人员劳动保护，在高噪声机械设施旁作业的施工人员采取佩戴耳塞，减轻噪声对工作人员的影响程度。

综上所述，采取以上有效的噪声防治措施后，确保厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目运营对周边环境影响不大。

四、固体废物

1、固废产生环节与处置

本项目固体废物包括职工生活垃圾、废白土渣、锅炉炉渣、布袋除尘尘渣、污水处理污泥、废活性炭、废机油桶以及废机油等。

（1）生活垃圾：本项目建成后共定员15人，垃圾系数按0.6kg/d·人计算，即产生垃圾约9kg/d，产生的生活垃圾约2.7t/a。生活垃圾厂区内分类收集后，由环卫部门定期清理。

（2）废白土渣：废白土颗粒残渣产生量约为12000t，从出料口送出；废白土颗粒残渣属于一般固体废物，暂时存放于废料堆场，出售给砖厂。
（3）锅炉炉渣：锅炉炉渣主要是指生物质成型燃料在锅炉内燃烧后残留的固体废物，生物质成型燃料灰分按照5%计，则炉渣的产生量为25t/a；炉渣主要为生物质的灰，用作农肥出售
（4）布袋除尘尘渣：布袋除尘收集的颗粒物为0.598t/a，定期清掏用于周边农肥出售
（5）污水处理污泥:污水处理污泥产生量约为50t/a，用作农肥出售

（6）废机油：根据企业提供资料，项目废机油的产生量约0.05t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版），废机油属于HW08类危险废物（危废代码900-249-08)，集中收集后桶装，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。
（7）废活性炭：

本项目采用活性炭吸附非甲烷总烃，活性炭定期更换一次（具体根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率）。由于1吨活性炭大约可以吸附0.25吨左右的有机废气，经计算，本项目经收集的有机废气量为1.568t/a，经处理的废气为0.799t/a，则需要3.196吨活性炭，则废活性炭的产生量（含吸附的有机废气）为3.995t/a。这部分废物属于危险废物的范围，按《国家危险废物名录》(2021年版）分类编号为HW49，代码为900-039-49。企业应定期更换，确保有机废气得到有效处理。更换后的废活性收集至危废暂存间暂存后，交由有危废处理资质的单位统一处理。

按照《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物的临时贮存需设置专门的储存厂房，采用密闭式贮存，危废暂存间位于厂区南侧，第三方专门机构处置，建设面积约45m2。

（8）废机油桶:根据企业提供资料，项目废机油桶的产生量约0.005t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版），废机油属于HW08类危险废物（危废代码900-249-08)，集中收集后桶装，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。
表4-10   项目固体废物产生量和属性判断
序号

固废名称

属性

产生工序

危险特性

废物类别及代码

估算产量

利用处置方式

1

生活垃圾

一般固废

员工生活

/

/

2.7t/a

环卫清运

2

废白土渣
锅炉
/

900-999-99
12000t/a

出售给砖厂，含水率10%
3

锅炉炉渣
锅炉
/

900-999-99
25t/a

周边农肥出售
4

布袋除尘尘渣
废气处理

/

900-999-99
0.598t/a

5
污水处理污泥
废水处理
/

900-999-99
6
废活性炭

危险废物
废气处理

T

HW49（900-039-49）

3.995t/a

委托有资质的单位处置

7
废机油
设备维修
T

HW08（900-249-08）

0.05t/a
8
废机油桶
T

HW08（900-249-08）

0.005t/a

（1）一般工业固废暂存间：

原有项目已设置1间一般固废暂存间，位于厂区南侧，占地面积为45m2，一般固废暂存间地面进行硬底化，做好防腐、防渗和防漏处理，防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10—5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。设置环境保护图形标志，固体废弃物在外运处置之前针对固体废物不同性质分类存放，贮存时间不超过半年，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）本评价针对项目产生的一般工业固废的后续管理，提出相关的要求，具体如下：

1）本单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。

2）禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

3）产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

4）受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。

（2）危险废物以及固体废物处置措施：
本项目拟设置1间危险废物暂存间，位于厂区南侧，占地面积为45m2，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，已有耐腐蚀的硬化地面以及防腐防渗防漏处置。危险废物储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求。①危废暂存间必须有耐腐蚀的硬化地面，要做防渗且表面无裂隙，

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；

③设施内要有安全照明设施和观察窗口；

④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；

⑤危废暂存间上设置危险废物警示标志，并在四周设置雨水边沟。

运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃其他禁混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公路运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

（3）生活垃圾处置措施

项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。

综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。
五、土壤和地下水环境
项目生产车间均已进行水泥地面硬底化处理，防渗区域应为储油罐、生产车间以及危废暂存间，厂区各区域均做好有效的防渗措施，正常生产情况对土壤和地下水无影响，为避免废水泄漏污染土壤、地下水环境，在废水和废物储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。加强对污水管道的巡视、管理及水量监测，及时掌握水量变化以便污水渗漏时做出判断并采取相应措施，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水、土壤污染。

本项目运营期无土壤、地下水污染途径，在采取以上措施后，对周围土壤、地下水环境影响较小。

六、生态环境
本项目位于华容县裕田农副产品加工厂原有厂区内，对原有厂房进行改造。目前项目所在区域为平坦地势，周边大多为农业用地现状，经实地调查，项目周围500m范围内无特殊、重要生态环境敏感目标，未发现生态破坏遗留问题，同时该区域人类活动频繁，无珍稀保护动植物，原有项目已建成投运多年，未对项目周围生态环境造成明显影响。

环境风险分析

1、风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》，风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目原辅材料、产品不涉及危险化学品。
生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。项目废气处理装置发生故障的情况下，由于设备的处理效率大大降低，致使外排废气浓度大大增加而不能达标排放，进而严重危害周边环境。

受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。

（2）风险潜势判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。

危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目危险物质数量与临界量比值（Q）的确定情况见下表：

表4-11   涉及的风险物质及Q值计算一览表
序号

名称

贮存位置

最大贮存量qi

临界量Qi

qi/Qi

1

植物油抽取溶剂
仓库

6.6
10
0.66
2

成品油

成品油罐
120

500

0.24
3
废机油
危废暂存间
0.005
50
0.0809
4
废活性炭
危废暂存间
3.995
合计

0.9809
注：临界量Qi参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.9809＜1，风险潜势为I。
2、环境风险识别

本项目环境风险类型主要为废气处理设施故障状态下的排污，化学品、危险废物在生产、贮存、运送过程中存在的风险。可能发生向环境转移的途径主要是经污水或雨水管道排入周边农田对附近地表水水环境质量的影响。

根据本项目生产过程中的潜在危险，总结出本项目潜在的环境风险因素及其可能影响的途径见下表。

表4-12   风险分析内容表

事故类型

环境风险描述

涉及危险品（污染物）

风险类别

途径及后果

危险单元

风险防范措施

化学品、成品油泄漏

泄漏物质污染地表水、地下水及土壤，并且对周边大气环境产生一定影响

植物油抽取溶剂、成品油
水环境、地下水环境、土壤环 境、大气环境

溢流排放到附近水体，影响水环境及土壤环境，挥发进入大气，影响环境空气

仓库

仓库位于车间一楼，正常情况下少量泄漏不会对周边环境产生影响。但仍需加强管理，化学品分类分区存放，存放区地面采取重点防渗措施，按相关规定设置足够的消防设施，定期对存放设施和消防设施进行检查、维护

危险废物泄漏

泄漏危险废物污染地表水、地下水及土壤

废活性炭、废机油、废机油桶
危废暂存间

危废暂存间位于厂房南侧，该危废间需符合《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]43号）、《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2023）和《危险废物转移管理办法》中的相关要求。不会直接影响地表，危废间地面需采取重点防渗措施，危废储存桶置于防渗托盘中；各类危废分区、分类存放；设置危废信息公开栏，设置警示标志牌

废气处理设施故障

未经处理的废气直排进入大气

非甲烷总烃、颗粒物、恶臭、锅炉烟气

大气环境

对周围大气环境造成短期污染

废气治理设施

加强检修，发现事故情况立即停产

3、环境风险分析

（1）化学品泄漏风险分析：

本项目主要风险物质产生量较小，储存区严格要求，地面进行防渗处理，不会直接接触地面，经妥善处置后不会对环境造成影响。

（2）废气处理装置故障分析：

当废气处理装置故障时，生产工艺产生的废气将会不经处理直接排放到大气中，造成大气环境污染，应立即停止相应生产线的生产活动，切断事故源，组织环保管理人员对故障进行排查和检修，在废气处理装置恢复正常工作前不得擅自启动生产设备。由于废气处理装置故障、处理效率降为零的概率较低，只要建设单位加强日常运维、提高故障响应速度，事故对大气环境的影响一般较小，不会造成较大的事故后果。

（3）原材料、产品贮存仓库火灾环境影响分析

项目原材料、产品具有燃烧性，若在产品贮存仓遇到点火源容易引起火灾。存储仓库火灾事故属化工生产企业安全评价的范畴，为其重点内容。发生该类事故对外环境的影响主要表现为热辐射以及燃烧废气的排放，火灾发生后，危险物质的不充分燃烧会产生CO等有毒有害物质，在空气中扩散后会对大气环境构成一定的污染。灭火产生的消防废水如处置不当，有可能流出厂区，进而进入外部河道，从而对当地的地表水体造成一定的污染。为了降低项目事故发生后的环境污染风险，项目应当采取一定的风险防范措施。
4、环境风险防范措施及应急要求

（1）风险防范措施

①废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止。

②为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理设施也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。

③安排环保负责人员定期对原料区、危废暂存间进行检查，严格遵守安全操作规程和消防安全管理制度，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟，从源头杜绝火灾爆炸事故发生。

（2）环境风险应急要求

①加强员工的事故应急能力培养，并定期进行消防演习和事故救援学习；

②发生初期火灾时，可能引发假象爆炸事故，为了降低事故对外环境的影响，应紧急疏散轻伤区范围内的工作人员及居民，同时为不妨碍应急救援行动，应急救援人员活动场所应进行相应的隔离；

③发生火灾爆炸事故后，现场总指挥应视情况通报当地政府、消防、公安和环保部门； 

④事故发生后空气中易燃、有毒物质的浓度由市疾病预防控制中心进行监测；大气环境污染委托专业机构进行监测，监测因子为非甲烷总烃，监测点位为下风向的环境风险保护目标各设一监测点；

⑤及时清除事故现场的物资，防止发生新的危险、危害。

5、分析结论

建设单位严格采取实施上述提出的要求措施后，可有效防止项目产生的污染物进入环境，有效降低对周围环境存在的风险影响。并且通过上述措施，建设单位可将环境危害控制在可接受的范围内，不会对人体、周围敏感点及水体、大气、土壤等造成明显影响。

八、环境监测因子

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）、《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953—2018）规定，为了解项目对环境的影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下表4-13。

表4-13   环境监测计划

监测项目

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

非甲烷总烃

有组织

排气筒DA002
NMHC

1次/季度

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2排放标准限值

无组织

厂区内、厂界上风向和下风向

NMHC

1次/季度
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2无组织排放标准限值

恶臭

无组织
厂区内、厂界上风向和下风向

硫化氢、

氨、臭气浓度
1次/季度
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级排放限值（新扩改建）

锅炉烟气

有组织
排气筒（进出口）DA001
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、格林曼黑度
1次/月
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）及湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告

颗粒物

无组织
厂区内、厂界上风向和下风向

颗粒物
1次/半年
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2无组织排放标准限值

噪声

厂界

连续等效A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

九、环保投资估算

本项目总投资为200万元，预期集中环保投资为20万元，占总投资的10%。

表4-14   环保投资估算一览表  单位：万元

类别

污染物

一期项目项目治理措施

改建项目新增措施

新增环保投资（万元）

废气污染治理

颗粒物
布袋除尘器
利旧
/

非甲烷总烃
/

密闭管道+冷凝回收+二级活性炭吸附+DA001排气筒（15m）
6
锅炉烟气
麻石水膜除尘装置+25m高排气筒（DA001）
废除25m高排气筒，新增30m高排气筒（DA001），改用布袋除尘+30m高排气筒（DA001）
4

恶臭
/

外部集气罩+二级活性炭吸附+DA001排气筒（15m）
1
废水污染治理
初期雨水

/
一座初期雨水池
2

生活污水

化粪池+隔油池
利旧

/

噪声污染治理
设备噪声

隔声、减震等处理措施
隔声、减震、降噪
2
固废处置

生活垃圾

收集后交由环卫部门清运处置

依托

/

一般工业固体废物

现有一般工业固体废物暂存间

利旧

/

危险废物

/

新增一间45m2的危废暂存间，危废经危废暂存间收集暂存后定期交由有资质单位处置

2
风险防范

风险防范措施

设置风险管理机构，制定应急预案，定期培训，应急设施、设备及器材等
3

合计

20



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉房有组织锅炉烟气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	布袋除尘+30m高排气筒（DA001）
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）和湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告

	
	冷凝工序有组织废气
	非甲烷总烃
	密闭管道+冷凝回收+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA002）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

	
	恶臭
	硫化氢、氨
	外部集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA002）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级排放限值（新扩改建）

	
	冷凝工序无组织废气
	非甲烷总烃
	加强通风
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

	
	蒸馏工序无组织废气
	非甲烷总烃
	加强通风
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

	地表水环境
	生活污水
	COD、氨氮、SS、TP、BOD5
	经化粪池+隔油池处理后用于周边农田施肥
	/

	
	冷却水
	COD、氨氮、SS、TP、BOD5
	循环使用，不外排
	/

	
	初期雨水
	COD、氨氮、SS、TP、BOD5
	化粪池+隔油池处理后用于厂区绿化
	/

	声环境
	厂界/生产设备
	等效连续A声级
	隔声、消声、减震
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A））

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目运营后，产生的固体废物包括一般固废和危险废物。

一般固废主要为生产过程中废白土渣、锅炉炉渣、布袋除尘尘渣、污水处理污泥等，废白土渣集中收集存放后，出售给砖厂；锅炉炉渣、布袋除尘尘渣集中收集存放后出售作农肥。生活垃圾定期清运。本项目产生的危险废物主要包括废活性炭、废机油桶以及废机油，厂内设45㎡危废库暂存场所，委托有资质单位定期处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	1、企业生产车间地面铺设环氧地坪，做好防渗、防漏、防腐蚀；固废分类收集、存放，一般固废暂存与一般固废暂存场所，防风、防雨，地面进行硬化；危险废物暂存于危废暂存间，地面铺设环氧地坪等，做好防渗、防漏防腐蚀、防晒、防淋等措施；

2、生产过程严格控制，定期对设备等进行检修，防止跑、冒、滴、漏等现象发生；企业原辅材料均堆放在车间内，分区存放，能有效避免雨水淋溶等对土壤和地表水造成二次污染；厂区内污水管网均采用管道输送，清污分流。

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	1.完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现 泄漏。2.落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。3.要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。4.企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。5.企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。6.做好总图布置和建筑物安全防范措施。7.准备各项应急救援物资。8.仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。

	其他环境
管理要求
	落实专人负责制度，废气处理设施需有专人维护保养并挂牌明示。做好废气设施的日常运行记录，建立健全管理台账，了解处理设施的动态信息，确保废气处理设施的正常运行，项目建成投产排污前，应办理排污许可证；项目建成后，及时进行环保竣工验收。


六、结论
	综上所述，年加工15000吨废白土改扩建建设项目符合国家产业政策和环保政策，选址可行，平面布局基本合理，所在地环境质量现状基本满足环境功能要求；拟采取的各项污染防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内。在建设单位认真落实各项污染防治措施要求、确保环保设备长期稳定正常运行、实现污染物达标排放的情况下，从环保角度分析，本建设项目基本可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0.1t/a
	/
	/
	1.15t/a
	
	1.15t/a
	+1.05t/a

	
	颗粒物
	0.032t/a
	/
	/
	0.078t/a
	
	0.078t/a
	+0.036t/a

	
	二氧化硫
	0.306t/a
	/
	/
	0.408t/a
	
	0.408t/a
	+0.102t/a

	
	氮氧化物
	0.102t/a
	/
	/
	1.224t/a
	
	1.224t/a
	+1.122t/a

	废水
	生活污水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	废白土渣
	11000t/a
	/
	/
	12000t/a
	
	12000t/a
	+1000t/a

	
	麻石水膜除尘污泥
	5t/a
	/
	/
	/
	
	/
	-5t/a

	
	污水处理污泥
	/
	/
	/
	50t/a
	
	50t/a
	+50t/a

	
	锅炉炉渣
	15t/a
	/
	/
	25t/a
	
	25t/a
	+10t/a

	
	布袋除尘尘渣
	/
	/
	/
	0.598t/a
	
	0.598t/a
	+0.598t/a

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	3.995t/a
	
	3.995t/a
	+3.995t/a

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.05t/a
	
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	废机油桶
	/
	/
	/
	0.005t/a
	
	0.005t/a
	+0.005t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

水污染物排放“三本账”计算表
	序号
	污染物
	生活污水（不外排）

	1
	现有工程排放量
	120t/a

	2
	升级改造工程产生量
	570t/a

	3
	升级改造过程自身削减量
	/

	4
	升级改造工程排放量
	456t/a

	5
	“以新带老”削减量
	/

	6
	最终排放量
	456t/a

	7
	升级改造前后变化量
	+336t/a


固体废物排放“三本账”计算表
	序号
	污染物
	生活垃圾
	废白土渣
	麻石水膜除尘污泥
	锅炉炉渣
	废活性炭
	废机油
	废机油桶
	布袋除尘沉渣
	污水处理污泥

	1
	现有工程排放量
	1.5t/a
	11000t/a
	5t/a
	15t/a
	/
	/
	/
	/
	/

	2
	升级改造工程产生量
	2.7t/a
	12000t/a
	/
	25t/a
	3.995t/a
	0.05t/a
	0.005t/a
	0.598t/a
	50t/a

	3
	升级改造过程自身削减量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	4
	升级改造工程排放量
	2.7t/a
	12000t/a
	/
	25t/a
	3.995t/a
	0.05t/a
	0.005t/a
	0.598t/a
	50t/a

	5
	“以新带老”削减量
	/
	/
	-5t/a
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	6
	最终排放量
	2.7t/a
	12000t/a
	/
	25t/a
	3.995t/a
	0.05t/a
	0.005t/a
	0.598t/a
	50t/a

	7
	升级改造前后变化量
	+1.3t/a
	+1000t/a
	-5t/a
	+10t/a
	+3.995t/a
	+0.05t/a
	+0.005t/a
	+0.598t/a
	+50t/a


废气排放“三本账”计算表
	序号
	污染物
	非甲烷总烃
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物

	1
	现有工程排放量
	0.1t/a
	0.032t/a
	0.306t/a
	0.102t/a

	2
	升级改造工程产生量
	1.15t/a
	0.078t/a
	0.408t/a
	1.224t/a

	3
	升级改造过程自身削减量
	/
	/
	/
	/

	4
	升级改造工程排放量
	1.15t/a
	0.078t/a
	0.408t/a
	1.224t/a

	5
	“以新带老”削减量
	/
	/
	/
	/

	6
	最终排放量
	1.15t/a
	0.078t/a
	0.408t/a
	1.224t/a

	7
	升级改造前后变化量
	+1.05t/a
	+0.036t/a
	+0.102t/a
	+1.122t/a
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编制单位营业执照





编制单位环境信用平台信息截图
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编制主持人环境信用平台信息截图
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工程师参保证明
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附件1环评委托书





附件2华容县人民政府关于同意鲇鱼须村庄规划的批复





附件3土地流转合同





附件4本项目在国土局的工业用地性质证明





附件5植物油抽提溶剂MSDS





附件6原有项目环评批复





附件7原有项目验收备案





附件8原有项目应急备案





附件9关于华容县裕田农副产品加工厂项目范围与化容县生态红线图套合的情况说明





附件10 下游厂家接纳产品质量标准采购合同





附件11 废白土道道全粮油岳阳有限公司销售合同





附件12 现状监测报告





附件13编制主持人资格证书





附件14建设单位营业执照


营业执照





附件15工程师现场踏勘照片





附图1 项目地理位置











项目所在地





附图2：项目周边500m环境保护目标分布图





附图3：平面布置图























附图4：防渗平面图





附图5：项目四至图
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