


	
岳华环评[2026]17号
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1]关于湖南状元食品有限公司新增荔枝罐头200ta、黄桃罐头200ta改扩建项目生态环境影响
报告表的批复
湖南状元食品有限公司：
你公司提交的《湖南状元食品有限公司新增荔枝罐头200ta、黄桃罐头200ta改扩建项目生态环境影响报告表报批申请书》及有关附件收悉。经研究，批复如下：
1、 [bookmark: OLE_LINK16][bookmark: _GoBack]湖南状元食品有限公司（前身为华容县状元食品厂）于2011年投资500万元建设年产800吨桔子罐头项目。根据当前市场需求，决定对产品进行改扩建，拟新增荔枝、黄桃罐头，调整后产品方案为800吨/年橘子罐头，200吨/年荔枝罐头，200吨/年黄桃罐头。改扩建后生产时间为每日运行时间8小时，年运行天数为120天，每年6月至7月生产黄桃和荔枝罐头，11月至12月生产橘子罐头。拟拆除现有2t/h燃生物质锅炉，利用其拆除后场地改建1台4t/h燃成型生物质蒸汽锅炉，并同步配套建设废气处理设施。本次改扩建项目在现有厂区内进行，不新增用地。根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《湖南状元食品有限公司新增荔枝罐头200ta、黄桃罐头200ta改扩建项目生态环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，项目符合国家产业政策、符合华容县生态环境分区管控要求，在建设单位严格落实《报告表》及本批复提出的各项污染治理措施和风险防范要求，污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意项目实施建设。
2、 在工程建设和运营过程中，你公司须认真落实《报告表》中提出的各项生态环境保护措施，并在项目运营中重点落实以下要求：
1、切实做好本项目施工期间各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境产生的不利影响。
2、严格落实水污染防治措施。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。项目生活污水经化粪池处理后外排至市政污水管网，最后进入华容县桥东污水处理厂；生产废水经厂内“厌氧-兼氧-好氧+沉淀”污水处理设施处理后，外排至市政污水管网，最后进入华容县桥东污水处理厂。项目废水执行《食品加工制造业水污染物排放控放标准》（GB 46817—2025）表1中的间接排放标准及华容县桥东污水处理厂纳管要求两者从严值。
3、严格落实大气污染防治措施。严格落实报告表中提出的各项废气污染防治措施，加强车间废气收集和处理。项目锅炉废气通过多管旋风除尘器＋袋式除尘处理后通过35m排气筒（DA001）达标排放；项目营运期锅炉燃烧废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中大气污染物特别排放限值燃煤锅炉限值。通过加强废气的收集及有效处理、非正常工况污染控制、装置管理和日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。项目通过加强车间通风；污水处理设施密闭加盖，喷洒除臭剂等措施减少无组织废气排放。项目厂界臭气浓度和污水处理站NH3、H2S废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。
4、严格落实环境噪声污染防治措施。通过选择低噪声设备，并对生产设备做好隔声、吸声、减震、实体砖墙砌筑，日常生产中必须关闭所有面向外界（四周）的车门窗，加强维护、闹静分开和合理布局等措施进行降噪处理，确保项目运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。
5、严格落实固体废物的收集、处置措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。一般工业固体废物和危险废物在厂内的堆放、贮存、转移应分别符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求，防止产生二次污染。生活垃圾交由环卫部门定期清运。
6、加强环境风险防范。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，进一步强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，储备相关应急物资并组织应急演练，确保周边环境安全。
7、加强营运期环境管理。设立环境管理机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台账，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。按要求规范设置各类排污口和标志，并按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。
8、严格落实“以新带老”的环保措施。
9、项目生物质锅炉到2027年应达到超低排放要求，未达到超低排放要求将按照《关于加强重点城市大气污染联防联控的若干措施》湘环发〔2025〕74号要求进行关停。
三、严格执行“三同时”制度，项目建成后须经环保竣工验收合格后方可投入运营。
四、本项目污染物排放总量控制指标为：SO2≤0.131t/a、NOX≤0.131t/a、COD≤1.77t/a、NH3-N≤0.177t/a。
五、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目生态环境影响评价文件。
六、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。


岳阳市生态环境局
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