


	
岳华环评[2026]12号
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1]关于年产300万片硬质合金圆锯片建设项目
生态环境影响报告表的批复
湖南吉美达工具有限公司：
你公司提交的《年产300万片硬质合金圆锯片建设项目生态环境影响报告表报批申请书》及有关附件收悉。经研究，批复如下：
1、 [bookmark: OLE_LINK16]湖南吉美达工具有限公司年产300万片硬质合金圆锯片建设项目建设地点位于湖南省岳阳市华容县高新技术产业开发区杨家桥工业园H栋，建筑面积为5971m2。本项目生产的硬质合金圆锯片，主要作为切削工具用。建设内容主要有主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等。根据湖南鑫来工程咨询有限公司编制的《年产300万片硬质合金圆锯片建设项目生态环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，项目符合国家产业政策、符合华容县生态环境分区管控要求，在建设单位严格落实《报告表》及本批复提出的各项污染治理措施和风险防范要求，污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意项目实施建设。
2、 在工程建设和运营过程中，你公司须认真落实《报告表》中提出的各项生态环境保护措施，并在项目运营中重点落实以下要求：
[bookmark: _GoBack]1、严格落实水污染防治措施。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经华容高新区杨家桥片区化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8798-1996）表4中三级标准和华容县麻浬泗污水处理厂设计进水水质标准后（从严执行），经园区污水管网进入麻浬泗污水处理厂处理达标后，排入华容河。项目冷却水、清洗用水循环使用不外排。
2、严格落实大气污染防治措施。严格落实报告表中提出的各项废气污染防治措施，加强车间废气收集和处理。项目喷砂粉尘经布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放（DA001）；浸漆、烘干有机废气经密闭负压收集+二级活性炭吸附处理后通过15m排气筒排放（DA002）；有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；有组织VOCs、苯系物执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表1中其他行业最高允许排放浓度。焊接烟尘经焊接烟尘净化器处理后在车间无组织排放；加强车间管理，确保污染治理设施的正常运行，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。厂区内VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表2中厂区内VOCs无组织排放监控浓度限值，厂界颗粒物、VOCs、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
3、严格落实环境噪声污染防治措施。通过选用先进的低噪声设备，高噪声设备均安置在室内，安装减震底座，风机进出口加装消声器，有效利用了建筑隔声，正常生产时门窗密闭等合理有效的治理措施，确保项目运营期各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准相应限值要求。
4、严格落实固体废物的收集、处置措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。一般工业固体废物和危险废物在厂内的堆放、贮存、转移应分别符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求，防止产生二次污染。生活垃圾交由环卫部门定期清运。
5、加强环境风险防范。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，进一步强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。按相关要求进行企业突发环境事件应急预案的编制和备案，实现企业和园区的联动机制，确保环境风险得到有效控制。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。
6、加强营运期环境管理。设立环境管理机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台账，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。按要求规范设置各类排污口和标志，并按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。
三、严格执行“三同时”制度，项目建成后须经环保竣工验收合格后方可投入运营。
四、本项目污染物总量控制指标：VOCs≤0.686t/a。
五、项目生态环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目生态环境影响评价文件。
六、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。
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